| # Cálculo de costos de operación (mano de obra, máquina, generales) Los costos de mano de obra, de máquina y generales se calculan para determinar los costos de operación. Si se trata de un centro de trabajo principal o un subcentro de trabajo, LN comprueba primero la configuración del campo Tipo de tarifas de operación en la sesión Parámetros de cálculo de precio de costo (ticpr0100m000). Si el valor de parámetro es Tarifa de centro de trabajo, LN lee el código de tarifa de operación del centro de trabajo. Se han registrado varias tarifas de mano de obra, de máquina y generales utilizando el código de tarifa de operación arriba mencionado para el código de cálculo de precio de costo seleccionado en la sesión Tarifas de operación (ticpr1150m000). En función de estos datos, LN calcula los costos de mano de obra y de máquina necesarios para llevar a cabo la operación correspondiente utilizando las fórmulas siguientes:
    Costos de mano de obra = horas de mano de obra	x tarifa salarial
    Costos de máquina = horas de máquina x tarifa de máquina
Según el método utilizado para calcular los costos generales (establecidos a través de la sesión Tarifas de operación (ticpr1150m000)), LN calcula los costos generales en función de las horas de mano de obra o las horas de máquina. Este cálculo se realiza utilizando la fórmula siguiente:
    Costos generales = horas de mano de obra u horas de máquina x tarifa general
Según el principio de exclusión de costos generales, en el código de cálculo de precio de costo no se incluyen costos generales. La operación se compone de costos de mano de obra, de máquina y generales. Si el campo Tipo de tarifas de operación es Tarifa de relaciones entre operaciones, LN lee el código de tarifa de operación de la tarea y completa el mismo ciclo de la forma descrita anteriormente. |