| # Comprobación de capacidad CTP La capacidad CTP representa lo que puede fabricar sumado al ATP estándar, teniendo en cuenta la capacidad libre de los centros de trabajo críticos. La CTP de componente y la capacidad CTP pueden verse como Creado comprometible. LN calcula la cantidad de CTP a partir de la capacidad libre de un centro de trabajo y en función del número de horas que se necesitan para fabricar un artículo terminado adicional. Ejemplo ATP de A = 10. CTP del centro de trabajo CT-1 = Tres horas. Se necesitan 0,5 horas de CT-1 para fabricar una pieza de A. Si LN realiza una comprobación de ATP y una comprobación de capacidad CTP para el artículo A, el resultado será 16 (ATP de A + CTP adicional de CT-1). Habilitar la comprobación de capacidad CTP Para habilitar la comprobación de capacidad CTP para el artículo terminado: Seleccione la casilla de verificación Capacidad CTP en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Seleccione las casillas de verificación Crítico en CTP y Mantener plan maestro de recursos para el recurso (centro de trabajo) en la sesión Recurso (cprpd2100m000). LN usa el plan maestro de recursos para calcular la capacidad CTP de un recurso. Por tanto, siempre debe seleccionar la casilla de verificación Mantener plan maestro de recursos cuando defina un recurso como crítico en CTP. De lo contrario, LN no calculará la capacidad CTP durante las comprobaciones de CTP. Combinación de CTP de componente y capacidad CTP - Nivel único Si usa tanto la CTP de componente como la capacidad CTP, tendrá prioridad la más restrictiva: los componentes disponibles o la capacidad disponible. Ejemplo El artículo terminado A se fabrica en el centro de trabajo CT-1 con el componente B. ATP de A = 10. ATP de componente B = Seis piezas. CTP del centro de trabajo CT-1 = Siete horas. Se necesita una pieza del componente B y una hora de CT-1 para fabricar una pieza de A. Si LN realiza una comprobación de CTP de componente y una comprobación de capacidad CTP para el artículo A, el resultado será 16 (la CTP del componente B limita CT-1). Combinación de CTP de componente y capacidad CTP - Varios períodos Si combina la CTP de componente y la capacidad CTP, LN comprobará los componentes y la capacidad por separado, en función de las cantidades acumuladas. Esto implica que la capacidad crítica no está necesariamente disponible al mismo tiempo que el componente crítico. Ejemplo En el ejemplo siguiente se muestra esta limitación. t es el tiempo durante el cual LN realiza una comprobación de CTP para el artículo terminado A. El decalaje para el componente B y la capacidad de CT-1 requeridos es de tres períodos. Por tanto, el valor de tiempo del componente y de la capacidad no debe ser posterior a (t-3). La capacidad acumulada de CTP del centro de trabajo CT-1 en t-3 es de siete. La capacidad libre de siete horas que crea la CTP acumulada no está en t-3, sino antes, en t-4. El componente B tiene un ATP acumulado de seis piezas en t-3 y cero piezas en t-4. El componente B es necesario para realizar la operación en el centro de trabajo CT-1. En esta situación, la comprobación de CTP le muestra que puede fabricar seis piezas para entregarlas en t, aunque la disponibilidad exacta del centro de trabajo (t-4) y del componente (t-3) no está comprendida en el mismo período. De hecho, LN calculó la CTP sólo con las cifras acumuladas de CTP (la capacidad CTP acumulada y el ATP acumulado del componente). LN no tiene en cuenta la relación entre el componente y la capacidad. En ese caso, LN indica que se puede comprometer la orden de venta en el tiempo t. Una vez que ejecute la planificación de órdenes, el centro de trabajo CT-1 estará sobrecargado en t-3, pero la carga de capacidad total a lo largo de todos los períodos coincidirá con la capacidad disponible. Esta situación es el resultado de trabajar con cantidades acumuladas a lo largo de varios períodos. Este método de cálculo se considera correcto, porque Planificación Empresarial es una herramienta de planificación de capacidad infinita. Para realizar un compromiso de orden respecto a una capacidad infinita teniendo en cuenta todas las relaciones entre los centros de trabajo y los materiales, debe usar Order Promising Server. Combinación de CTP de componente y capacidad CTP - Multinivel Si ha definido varios componentes y capacidades críticos en varios niveles de una estructura en la misma rama, cada nivel sumará una cantidad concreta a la cantidad total que puede comprometer al cliente. Ejemplo El artículo terminado A se fabrica en el centro de trabajo CT-1 con el componente B. El componente B, a su vez, se fabrica en el centro de trabajo CT-2 con el componente C. El artículo B es un componente. Por tanto, en la ficha CTP de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), debe seleccionar la casilla de verificación Crítico en CTP. Al mismo tiempo, el artículo B también es un producto. Por tanto, también debe seleccionar las casillas de verificación CTP de componente y Capacidad CTP. ATP de A = 10. ATP de componente B = Seis piezas. CTP del centro de trabajo CT-1 = Siete horas. ATP de componente C = Cuatro piezas. CTP del centro de trabajo CT-2 = Tres horas. En los dos niveles, necesita una pieza de un componente y una hora de trabajo en un centro de trabajo para fabricar un producto. Si LN realiza una comprobación de CTP de componente y una comprobación de capacidad CTP para el artículo A, el resultado será el siguiente:
Cálculo de CTP multinivel
Nivel | ATP
--- | ---
Nivel 0 | 10 (ATP de A)
Nivel 1 | 6 (CTP de componente B limita CT-1)
Nivel 2 | 3 (CTP de CT-2 limita componente C)
Margen total | 19
Combinación de CTP de componente y capacidad CTP - Estructura con varias ramas Si comprueba varias ramas de la estructura, la rama más restrictiva determinará la cantidad disponible. Ejemplo Dispone de un segundo componente D en el nivel 1, además del componente B. El ATP de D es cero. La rama de D restringe la rama completa de B. Por tanto, la cantidad total disponible es de 10 (ATP de A). |