| # Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Un conjunto de operaciones y materiales con las mismas especificaciones para una estación de línea concreta. Ejemplo Fabrica automóviles con muchas características diferentes, incluidos dos tipos de ruedas (anchas y estrechas). En la estación de línea de ruedas, donde se montan las ruedas, todos los coches con ruedas anchas son una variante de estación de línea, mientras que los coches con ruedas estrechas son otra variante de estación de línea, sin que se tenga en cuenta otras especificaciones que puedan tener, ya que éstas no son relevantes para la estación de línea de ruedas. Varias órdenes de montaje pueden compartir una variante de estación de línea. Esto significa que las operaciones y la utilización del material en esa estación de línea son iguales que las de todas las órdenes de montaje. Finalidad Una variante de estación de línea es un dispositivo que sirve para reducir los datos innecesarios y, de este modo, mejorar el rendimiento. Si tiene mil órdenes de productos, y las operaciones y los materiales de la primera estación de la línea son todos idénticos, no tiene sentido almacenar información idéntica mil veces. LN determina que todas las órdenes son idénticas y realiza una LSV. Cuando se genera una nueva orden de montaje, LN comprueba los materiales y las operaciones de esa orden. Si éstos son distintos de las LSV existentes, se crea una nueva LSV. Sesiones Puede visualizar las LSV en la sesión Variantes de estación de línea (tiasc2520m000) y listarlas en la sesión Listar variantes de estación de línea (tiasc2420m000). Puede mostrar y actualizar los materiales vinculados a las LSV en la sesión Variante de estación de línea - Piezas de montaje (tiasc2121m000), así como consultar y actualizar las operaciones en la sesión Variante de estación de línea - Operaciones (tiasc2122m000) (si las LSV son específicas de la orden). LSV específicas de órdenes LN genera automáticamente las LSV. Si desea modificar las operaciones o los componentes de una LSV, debe hacer que la LSV sea específica de la orden, mediante este procedimiento: En la sesión Orden de montaje - Órdenes de estación de línea (tiasc2510m000), seleccione la LSV. La orden de estación de línea debe ser Congelado. En el menú apropiado, haga clic en Establecer como orden específica. LN hace una variante de estación de línea exclusiva, que puede ver en la sesión Orden de montaje - Órdenes de estación de línea (tiasc2510m000). En el menú apropiado, haga clic en Variantes de estación de línea. Se inicia la sesión Variantes de estación de línea (tiasc2520m000). Seleccione la LSV. En el menú apropiado, haga clic en Operaciones. Se inicia la sesión Variante de estación de línea - Operaciones (tiasc2122m000). Modifique las operaciones según sea necesario. Puede modificar las partes del montaje vinculadas a las operaciones desde el menú apropiado de la sesión Variante de estación de línea - Operaciones (tiasc2122m000). orden de estación de línea Al generar órdenes de montaje, se crean también órdenes de estación de línea. Una orden de estación de línea es una orden de fabricación para una estación de línea de montaje. Una orden de estación de línea puede tener los estatus siguientes: Planificado Congelado Preparado para empezar Terminado Cerrado Al generar órdenes de estación de línea, el estatus se establece en Planificado. orden agrupada de estación de línea Representa todas las necesidades de material para una estación de línea durante un día. Una orden agrupada de estación de línea consta de períodos definidos por el usuario. Las necesidades de material se combinan para cada período. En Control de montaje, las transacciones pueden llevarse a cabo por estación de línea y por período, en lugar de por orden. ERP LN puede combinar los mismos materiales para un período específico en una línea de material. Tras ello, la cantidad acumulada se almacenará en la orden agrupada de estación de línea. Esta acumulación reduce el número de transacciones que son necesarias, puesto que las transacciones se ejecutan para un período específico. Las CLSO se utilizan en la asignación de piezas de montaje y en el posconsumo para combinar materiales para una orden estación de línea (por un día). Parámetros El parámetro Proceso de transacciones determina el uso de CLSO. Este parámetro se define en la sesión Parámetros de control de montaje (tiasc0100m000) y puede tener los valores siguientes: Basado en estación de línea: Sólo se crea una CLSO para cada estación de línea cada día. Basado en orden: Se crea una CLSO para cada orden de montaje. Las CLSO se utilizan en la asignación de piezas de montaje y en el posconsumo para combinar materiales para una orden de estación de línea. Una CLSO cubre un día completo en el proceso de transacciones basado en estación de línea, o una orden de montaje en el proceso de transacciones basado en orden. Los datos para cada período se mantienen separados. En el proceso de transacciones basado en estación de línea, cada período da como resultado una línea de orden de almacenaje distinta para la asignación de piezas de montaje. En el proceso de transacciones basado en orden, se genera una orden de almacenaje específica para cada CLSO. En el menú apropiado, puede realizar las acciones siguientes: Cambiar el estatus de una CLSO de Cerrado a Abierto. Inicie la sesión Orden de estación de línea agrupada - Necesidades de piezas de montaje (tiasc7140m000) para ver las necesidades de piezas de montaje de cada CLSO. Temas relacionados Resumen de control de montaje Cálculo de costos de orden de montaje Posconsumo de montaje Carga de estación de línea de montaje Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje |