| # Valores posibles Mejor opción LN reduce los tiempos de cola de las operaciones a fin de ajustar las nuevas fechas de fabricación que especifique en la sesión actual. Este método funciona haciendo una estimación del porcentaje con el que se deben reducir los tiempos de cola de forma homogénea para que se ajusten a las fechas de fabricación nuevas. La estimación se puede repetir varias veces hasta que la fecha de fabricación se ajuste a las fechas modificadas. Debe especificar el número máximo de veces que se repite el procedimiento en el campo Número máximo de iteraciones de compresión de tiempo de cola de la sesión Parámetros de control de planta (tisfc0100s000). Una compresión del tiempo de cola en un porcentaje específico puede generar un decimal, por ejemplo 1,88 horas o 1,88 días. Si el tiempo de cola se expresa en días, no se permitirán decimales. Por tanto, el número se redondea al número entero más cercano. Tras el redondeo, se efectuará una comprobación para ver si se cumplen las fechas de fabricación modificadas. Si esto es así, el proceso se detendrá. El tiempo de cola se reducirá aproximadamente en el porcentaje que especifique en el campo Compresión de destino % de la sesión Compresión automatizada de tiempo de cola (tisfc1103s000). Porcentaje objetivo LN reduce los tiempos de cola de todas las operaciones en el porcentaje que especifique en el campo Compresión de destino % de la sesión Compresión automatizada de tiempo de cola (tisfc1103s000). Esto significa que si se necesita sólo una reducción del 3%, pero especifica 100% en el campo Compresión de destino %, el tiempo de cola se comprimirá en un 100%. |