| # Segmento de línea - Secuencia de línea (tiasl4500m000) Utilice esta sesión para consultar los datos de planificación de un segmento de línea. Puede ver la secuencia de órdenes de montaje, planificadas y reales, así como consultar los atributos siguientes de una orden de montaje: Si otra orden ha solicitado el inicio de esta orden, que se define en la sesión Definición de accionador de proceso (tiasl8100m000). Si la orden se ha decalado. Si la posición de la orden se puede alterar, y que puede cambiar aquí. Si la orden de estación de línea tiene el estatus Congelado. Mediante el comando Mostrar órdenes del menú apropiado, puede elegir qué órdenes desea ver. Todas las órdenes Inicio solicitado Iniciadas Terminadas Temas relacionados Resumen de control de montaje Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Variantes de estación de línea y órdenes de estación de línea Cálculo de costos de orden de montaje Posconsumo de montaje Carga de estación de línea de montaje Tipo de secuencia La sesión Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000) genera las secuencias siguientes: La secuencia Real, que no se puede modificar en la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000). La secuencia Generado, que puede modificar en la sesión Recombinar combinación de líneas (tiasl3220m000). Segmento de línea Cada segmento de línea tiene una secuencia individual de órdenes. Siguiente segmento de línea Un conjunto de centros de trabajo de línea de montaje consecutivos en una línea de montaje entre dos colchones. El primer colchón es el inicio del segmento y el siguiente corresponde a la primera parte del siguiente segmento. Para obtener más información, consulte Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Posición Identificador para la orden de montaje en este segmento. La posición de orden es la secuencia en la que se procesa la orden. Orden de montaje Orden para ensamblar un producto en una o varias líneas de montaje. Estatus de secuencia Fecha de inicio planificada La hora en que comienza el trabajo en la orden de montaje en el segmento actual, según el plan inicial que se generó durante la secuencia. Fecha de finalización planificada La hora en que termina el trabajo en la orden de montaje en el segmento actual, según el plan inicial que se generó durante la secuencia. Esta hora debe ser posterior a la Fecha de inicio planificada. Fecha fin. transp. planif. La fecha y la hora en que se debe entregar el submontaje de una línea de suministro al segmento de línea especificado. Para obtener más información, consulte Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas. Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Lanzado a montaje Este parámetro es un campo para mostrar información. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se sabrá que la orden de montaje se puede iniciar en el segmento de línea en cuestión. En otras palabras, la orden de montaje se lanza para el montaje en el segmento de línea. Se puede seleccionar esta casilla de verificación en la sesión Solicitar inicio - Orden de montaje en estación de línea (tiasc4200m000). Puede iniciar la sesión Solicitar inicio - Orden de montaje en estación de línea (tiasc4200m000): En el menú apropiado de la sesión Estación de línea - Órdenes de montaje (tiasl6510m000). Utilizando el flujo de trabajo accionado por proceso. Defina los accionadores en la sesión Definición de accionador de proceso (tiasl8100m000). En la sesión Definición de accionador de proceso (tiasl8100m000), defina la sesión Solicitar inicio - Orden de montaje en estación de línea (tiasc4200m000) como una sesión que se debe accionar mediante un accionador de proceso definido en la sesión Definición de accionador de proceso (tiasl8100m000). Puede solicitar que se inicie una orden de montaje en un segmento de línea en la línea de suministro, basándose en una fecha de finalización o en una fecha de inicio de la misma orden en la línea principal. Decalaje necesario Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden aún no se habrá decalado o los datos de decalaje ya no están actualizados. Las órdenes de estación de línea de esta orden de montaje se deben decalar. Art. El artículo terminado de la orden de montaje. Fecha de inicio real Este campo indica la hora en que realmente comienza el trabajo en el segmento seleccionado en la orden de montaje. Fecha de finalización real La hora en que realmente termina el trabajo en el segmento seleccionado para la orden de montaje. Fijo Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de entrega planificada de una orden de montaje. Esta casilla de verificación se selecciona en la situación siguiente: Si las órdenes de montaje de la línea principal están secuenciadas, la secuencia del segmento que se conecta a una línea de suministro se copia en el último segmento de la línea de suministro. Debido a que la secuencia del último segmento debe ser la misma, si no existe un colchón entre el último segmento de la línea de suministro y la línea principal, las órdenes de montaje se fijan en el último segmento de la línea de suministro. Si secuencia la línea de suministro por separado, como para hacer una orden suelta que no se dirija a la línea principal, las posiciones de las órdenes fijas permanecen igual. Congelado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el estatus de la orden de estación de línea (LSO) es Congelado. Las LSO se congelan durante el proceso de generación de órdenes de montaje en el Control de línea de montaje (LAC). Un segmento de línea, así como las LSO que pertenecen al segmento, se congela cuando está dentro del período congelado, que se define para cada segmento de línea. Para que se encuentre en el período congelado, la fecha de salida de línea de montaje de la LSO menos la fecha actual debe ser inferior al período congelado. Cuando se generan las órdenes de montaje, LN comprueba si estas órdenes se deben congelar total o parcialmente. Esto también afecta a la utilización del parámetro Cantidad para asignar. Temas relacionados Órdenes de montaje Orden en firme Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de montaje de la orden se fija en la secuenciación de línea. Nota Cuando la orden de montaje es firme, la secuenciación de línea no podrá reprogramar la orden de montaje en el último segmento de línea de la línea de salida. Puede seleccionar esta opción o deshabilitarla cuando el estatus de la orden de montaje sea Secuenciado o En curso. Temas relacionados Reprogramar órdenes de montaje (tiasl4220m000) Reprogramar órdenes de montaje... Haga clic para iniciar la sesión Reprogramar órdenes de montaje (tiasl4220m000). Simular y crear secuencias de línea... Haga clic para iniciar la sesión Línea de montaje - Segmentos de línea (tiasl1541m000). Mostrar todas las órdenes Haga clic para mostrar todas las órdenes de montaje de esta línea de montaje. Mostrar órdenes - Inicio solicitado Muestra solamente las órdenes para las que se ha solicitado un inicio en la sesión actual o por flujo de trabajo accionado por proceso. Mostrar órdenes - Iniciadas Muestra solamente las órdenes para las que ya se ha iniciado el trabajo. Mostrar órdenes - Terminadas Muestra solamente las órdenes registradas como terminadas. |