| # Creación de carga según Receptor único por carga En Infor LN FP6 se ha añadido el nuevo campo Código único de receptor por carga como criterio adicional de creación de expediciones. Creación de expedición según Receptor único por carga en FP5 Actualmente en Infor LN FP5 no existe el campo Código único de receptor por carga. Creación de expedición según Receptor único por carga en FP6 Infor LN FP6 permite la creación de carga según criterios adicionales como Código único de receptor por carga. El campo Código único de receptor por carga se ha añadido a las siguientes sesiones: Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000) Expediciones (whinh4130m000) Expedición (whinh4630m000) Historia de expediciones (whinh4550m000) El campo Dirección se ha añadido a las siguientes sesiones: Líneas de orden de salida (whinh2120m000) Historia de líneas de orden de salida (whinh2570m000) Líneas de expedición (whinh4131m000) Historia de expediciones - Líneas (whinh4551m000) Se han añadido los campos siguientes a la sesión Expediciones (whinh4130m000): Tipo de receptor Código de receptor Se han añadido los campos siguientes a la sesión Cargas (whinh4140m000): Tipo de receptor Código de receptor Temas relacionados Creación de carga basada en un código de receptor único por carga |