| # Listar insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2440m000) Utilice esta sesión para imprimir un listado de insuficiencias de piezas de montaje y/u órdenes relacionadas con dichas insuficiencias. En el campo Opciones puede seleccionar lo que desee listar. Debe seleccionar al menos una casilla de verificación. Seleccione la casilla de verificación Print Assembly Part Shortage para imprimir una lista de piezas de montaje que tengan insuficiencias. Seleccione la casilla de verificación Listar órdenes de montaje por insuficiencia de piezas de montaje para imprimir una lista de órdenes de montaje que estén relacionadas con dichas insuficiencias. Además, puede seleccionar la casilla de verificación Incluir sólo órdenes de montaje bloqueadas si sólo desea listar órdenes bloqueadas además, quizás, de las piezas de montaje. Esta casilla de verificación no influye en la lista de piezas que puede imprimirse. Por lo tanto, es posible que en esta lista aparezcan piezas no bloqueadas, aunque las órdenes no bloqueadas estén excluidas. Nota La etiqueta de la casilla de verificación Listar órdenes de montaje por insuficiencia de piezas de montaje no significa que las órdenes estén clasificadas por Pieza de montaje. Sólo indica que las órdenes de montaje se listan para las piezas que tienen insuficiencias. En realidad, esta lista de órdenes se basa en la lista de piezas. Si imprime una lista de órdenes, las piezas que estas órdenes necesitan también se imprimen siempre. El contenido de la lista de piezas y/u órdenes listadas se determina mediante las casillas de verificación y los rangos seleccionados, y se rige por las reglas siguientes: Sólo se listan las piezas y/u órdenes que satisfagan todas los rangos de órdenes/piezas/fechas que se les apliquen. Los rangos de fecha de necesidad y pieza de montaje se aplican a la lista de piezas y a la lista de órdenes que se imprimen. El rango de órdenes sólo se aplica a las órdenes listadas. LN selecciona órdenes en función de las piezas seleccionadas. Por lo tanto, las órdenes que no requieran ninguna de las piezas seleccionadas no podrán listarse, aun cuando estas órdenes estén en el rango de órdenes seleccionado. Así pues, las órdenes se seleccionan en principio según el rango de fechas/piezas. El rango de órdenes sólo puede limitar la lista de órdenes, pero no ampliarla. La clasificación de las piezas y órdenes listadas depende de las casillas de verificación que seleccione: Si selecciona la casilla de verificación Print Assembly Part Shortage, se genera una lista de piezas de montaje que se clasifica por fecha de necesidad. Ésta es la vista estándar de la sesión Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2540m000). Si también selecciona la casilla de verificación Listar órdenes de montaje por insuficiencia de piezas de montaje, las órdenes seleccionadas se insertarán en la lista de piezas cada vez que se liste una de sus piezas necesarias. Tenga en cuenta que de este modo puede producirse la misma orden varias veces. Si sólo ha seleccionado la casilla de verificación Listar órdenes de montaje por insuficiencia de piezas de montaje, puede optar por clasificar por Pieza de montaje o por Orden de montaje. Pieza de montaje: Para cada combinación de fecha de necesidad y pieza de montaje, las órdenes se listan según la secuencia de sus números. Ésta es la vista estándar de la sesión Insuficiencia de piezas de montaje - Órdenes de montaje (tiasc2545m000). Tenga en cuenta que ahora se listan también las piezas de montaje, pero no se proporciona información adicional como la que se muestra en la sesión Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2540m000). Orden de montaje: Ahora se obtiene el orden inverso. Para cada combinación de fecha de necesidad y orden (número), las piezas de montaje se listan en orden alfabético. Ésta es la vista estándar de la sesión Orden de montaje - Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2546m000). Tenga en cuenta que ahora se listan también las piezas de montaje y que también se proporciona información adicional como la que se muestra en la sesión Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2540m000), excepto la Fecha de comprobación de stock. Nota Esta sesión no genera datos por sí misma, pero recupera datos procedentes de las tablas de la sesión Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2540m000) y de la sesión Insuficiencia de piezas de montaje - Órdenes de montaje (tiasc2545m000). Como resultado: La lista de órdenes generada se imprime de la forma en que la haya generado según las opciones que haya utilizado en la sesión Comprobación de stock (tiasc2240m000) y/o en la sesión Generar listas de órdenes de montaje para piezas críticas (tiasc2245m000). Si no ha generado datos para estas tablas, no podrá listarse nada. Si las fechas/piezas/órdenes seleccionadas están (parcialmente) fuera de los rangos de datos de estas tablas, no se listará nada para las piezas no contempladas de los rangos. Temas relacionados Resumen de control de montaje Artículos críticos Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Carga de estación de línea de montaje Fecha necesidad La fecha en la que se necesita la pieza de montaje para el proceso de fabricación. Listar insuficiencia de piezas de montaje Imprime una lista de piezas de montaje de las que hay poco suministro. Listar órdenes de montaje por insuficiencia de piezas de montaje Imprime una lista de órdenes que están relacionadas con las insuficiencias. Orden de montaje Las órdenes que pueden estar relacionadas con las insuficiencias. Nota Las órdenes siempre se seleccionan en función del rango de fechas de necesidad y piezas de montaje que seleccione. En el campo actual sólo puede limitar este rango, pero no ampliarlo. Clasificar por Especifica el criterio de clasificación de las órdenes listadas. Pieza de montaje Para cada combinación de fecha de necesidad y pieza de montaje, las órdenes se listan según la secuencia de sus números. Ésta es la vista estándar de la sesión Insuficiencia de piezas de montaje - Órdenes de montaje (tiasc2545m000). No se proporciona información adicional sobre las piezas. Orden de montaje Ahora se obtiene el orden inverso. Para cada combinación de fecha de necesidad y orden (número), las piezas de montaje se listan en orden alfabético. Ésta es la vista estándar de la sesión Orden de montaje - Insuficiencia de piezas de montaje (tiasc2546m000). Se proporciona información adicional sobre las piezas. Incluir sólo órdenes de montaje bloqueadas Seleccione esta casilla de verificación si sólo desea listar órdenes bloqueadas. Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación si primero ha seleccionado la casilla de verificación Listar órdenes de montaje por insuficiencia de piezas de montaje. Esta casilla de verificación no influye en la lista de piezas que puede imprimirse. Listar Lista los datos seleccionados. |