| # Orden de montaje (tiasc2100s000) Utilice esta sesión para ver órdenes de montaje y definir la prioridad de las mismas. Temas relacionados Órdenes de montaje Orden de montaje Orden para ensamblar un producto en una o varias líneas de montaje. Línea de montaje La línea de montaje final en la que se fabricará la orden. Esta línea también se denomina línea de salida de la orden. Estatus Estatus de orden de montaje El estatus puede ser Planificado, Secuenciado, En curso, Terminado o Cerrado. Temas relacionados Órdenes de montaje Decalaje necesario Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de estación de línea (LSO) de esta orden de montaje se deben decalar. El decalaje es el cálculo de las horas de inicio (nuevas) y las horas de finalización. El decalaje es necesario en cuanto se produce un cambio en las fechas o las horas de una orden, es decir, en cuanto las fechas y horas reales dejan de coincidir con las fechas y horas planificadas. Puede decalar LSO en la sesión Decalar órdenes de estación de línea (tiasl4230m000). Nota Esta casilla de verificación sólo está visible para las órdenes de montaje con el estatus Planificado. La casilla de verificación Decalaje necesario para órdenes planificadas está seleccionada en las instancias siguientes: Cuando una orden de montaje se genera en ASC. Cuando se genera una orden, todas las LSO de la orden reciben el mismo valor inicial, que es la hora de inicio y la hora de finalización de la orden de montaje propiamente dicha. Si combina o mueve manualmente órdenes planificadas y, como consecuencia, estas órdenes reciben otra fecha/hora de salida de línea de montaje. Si decala las LSO de una orden padre y, como consecuencia, la orden padre recibe otra fecha/hora de salida de línea de montaje, se selecciona la casilla de verificación para las órdenes hijo, ya que las órdenes hijo deben sincronizarse con la orden padre. Tenga en cuenta que el decalaje de las LSO de una orden padre no da como resultado horas de inicio y de finalización nuevas para las LSO de las órdenes hijo. Las LSO de las órdenes hijo también deben decalarse. Temas relacionados Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Prioridad Si utiliza reglas de línea Prioridad, las órdenes con un número bajo en este campo se procesan primero. La secuencia de prioridad es ésta: Primera fecha de salida de línea de montaje. Prioridad especificada manualmente. Estatus de venta de la orden (las órdenes vendidas tienen prioridad más alta). Las órdenes de prioridad se utilizan durante la recombinación. Cuando recombine órdenes no es necesario que defina explícitamente las prioridades, ya que las reglas de prioridad se utilizan automáticamente. También puede utilizar reglas de prioridad en la secuenciación. Si utiliza reglas de prioridad en la secuenciación, debe definir explícitamente dichas reglas de prioridad. Art. Artículo El artículo genérico o artículo de fabricación para el que Origen suministro pred. es Montaje. Número de serie El número de serie del artículo terminado. El número de serie se anexará a la orden cuando ésta se haya secuenciado. Temas relacionados Resumen de artículos seriados Variante de producto Variante de producto Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones. Ejemplo Artículo configurable: taladro eléctrico Opciones: 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V) 2 colores (azul, gris). Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto. Vender varios con la misma configuración Si esta casilla de verificación está seleccionada, una línea de orden de venta con esta variante de producto puede tener una cantidad de orden mayor que uno. Una orden de montaje siempre tiene una cantidad de orden de uno. Puede necesitarse más de una orden de montaje para cumplimentar una línea de orden de venta. Temas relacionados Vender varias unidades de variantes de producto para montaje Fecha de referencia La configuración y la explosión de estructura en LAC y ASC se realizan partiendo de la fecha de referencia, que se determina mediante la fecha de configuración. En LAC, que se crea en las herramientas de Configurador, la fecha de configuración está basada en la fecha de configuración de los parámetros de venta. El valor de este campo puede basarse en las fechas siguientes: Fecha de orden Fecha de sistema Fecha de entrega El contenido de variante de producto, que son las opciones que constituyen la variante de producto, se basa en la fecha de orden, la fecha de sistema o la fecha de entrega. La variante de producto que se genera contiene una fecha de referencia que equivale a la fecha de configuración; es decir, la fecha de orden, la fecha de sistema o la fecha de entrega. La explosión de estructura que crea la estructura de producto está basada en esta fecha de referencia. La fecha de referencia también se utiliza para comprobar qué estaciones de línea son válidas en ASC. Artículo terminado en stock Artículo estándar El artículo estándar asociado al artículo terminado genérico. Si un artículo genérico se almacena en el stock, deberá definir dos artículos para que representen el mismo artículo físico: un artículo genérico que se utilizará en Control de montaje y un artículo estándar que se utilizará en Almacenaje. Temas relacionados Almacenar artículos genéricos terminados Almacén El almacén en el que se almacena un artículo terminado. Temas relacionados Almacenar artículos genéricos terminados Fechas de salida de línea de montaje Fecha solicitada de salida de línea de montaje La fecha en la que debe completarse el trabajo en la orden de montaje. Fecha planificada de salida de línea de montaje La fecha en la que debe completarse el trabajo en la orden. Fechas de entrega Fecha de entrega solicitada La fecha en la que el cliente ha solicitado la entrega del producto. Fecha de entrega confirmada La fecha en la que el fabricante ha notificado al cliente que se entregará el producto. Fecha de entrega planificada La fecha de entrega según la última planificación, que se determina mediante ASC. Fecha real de entrega La fecha en que se ha entregado el artículo terminado. Fecha de inicio de montaje Fecha de inicio de montaje La fecha en la que está planificado iniciar el trabajo de la orden de montaje en la línea de montaje. Orden Padre Número Si utiliza un entorno de fabricación multiplanta, es la orden de otra planta para la cual esta orden de montaje genera un submontaje. La orden padre es para la línea principal, y la orden hijo (en la sesión actual) para la línea de suministro. Una línea de suministro también puede tener a su vez una línea de suministro, lo que hace más compleja la idea anterior, aunque se trata del mismo principio. Planta Si utiliza un entorno de fabricación multiplanta, la planta de orden padre es aquélla de la que se deriva esta orden de montaje. Línea de montaje La línea de montaje padre a la que se debe entregar el submontaje fabricado por esta orden de montaje. Ejemplo La línea de montaje padre se utiliza en la gestión de transferencias OEC intercompañía si la línea de suministro suministra a más de una línea padre. Para obtener más información, consulte Vincular una línea de suministro a varias líneas padre (Estructura de línea de montaje divergente) Selección de líneas de montaje - Parámetro Dependiente de configuración Sincronizar una línea de suministro con varias líneas padre Tiempo de transporte para líneas de montaje vinculadas Número Tipo El tipo de orden de la que se deriva la orden de montaje. La orden de montaje puede derivarse de una orden de venta, en cuyo caso este campo se llamaría Orden de venta. La orden también puede derivarse de una pseudo-orden, en cuyo caso este campo se llamaría Pseudo-orden. Nota Si la casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada, este campo se deja vacío. Número La orden de venta que ha ocasionado la orden de montaje actual. Nota Si la casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada, este campo se deja vacío. Posición La posición de la orden de demanda (orden de venta). Una orden de venta puede tener varias líneas de orden, que se identifican por su posición. Se puede generar una variante de producto y, por lo tanto, una orden de montaje, para cada posición. Nota Si la casilla de verificación Vender varios con la misma configuración está seleccionada, este campo se deja vacío. Datos de cálculo de costos Departamento de cálculo Un centro de trabajo administrativo definido con fines de cálculo de costos. Una vez cerradas las líneas de montaje, la OEC se transfiere al departamento de cálculo, en el cual se contabiliza contra el precio de costo estimado. Una vez cerrada la orden de montaje, el valor de la OEC equivale al precio de costo basado en opción. El departamento de cálculo aparece en la orden de venta porque el departamento de ventas realiza las entregas desde el departamento de cálculo en vez de desde un almacén. Órdenes de almacenaje Inicia la sesión Orden de almacenaje (whinh2100m100). Orden de almacenaje - Resumen de estatus Inicia la sesión Resumen de estatus de línea de entrada (whinh2119m000). |