| # Orden de montaje - Motivos de bloqueo (tiasc2103m000) Utilice esta sesión para ver, insertar o eliminar motivos de bloqueo. Una orden está bloqueada si tiene al menos un motivo de bloqueo, y está desbloqueada si no tiene ningún motivo de bloqueo. Una orden de montaje bloqueada no puede secuenciarse, empezando desde el colchón, el posconsumo, la entrega y el cierre. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de procesar la orden. La única salvedad es que si la orden ya estaba iniciada cuando se bloqueó, puede terminarse para evitar la pérdida de información. La orden se interrumpirá en el siguiente segmento de línea, es decir: No podrá iniciarse desde el siguiente colchón. Si una orden está desbloqueada, puede volver a procesarse. Para ver, insertar o eliminar motivos de bloqueo, primero debe seleccionar una orden. Para insertar un nuevo motivo de bloqueo, haga clic en Nuevo registro y seleccione el motivo que desea insertar. Para eliminar un motivo de bloqueo, selecciónelo y bórrelo. Motivos de bloqueo Si desea bloquear una orden, debe elegir un motivo de bloqueo. Los motivos de bloqueo se agrupan en tipos. Una orden puede tener varios motivos de bloqueo, pero estos motivos deben ser de distintos tipos. Así pues, una orden no puede tener dos motivos de bloqueo del tipo Insuficiencia de stock. En esta sesión puede utilizar los dos tipos de motivos de bloqueo siguientes: Insuficiencia de stock: Utilice un motivo de este tipo para bloquear órdenes por motivos de insuficiencia de stock. Sin definir: El resto de motivos pertenecen a este tipo. Consecuencias para otras órdenes El bloqueo o desbloqueo de una orden también puede tener consecuencias para otras órdenes. Estas consecuencias dependen de la relación de la orden en cuestión con otras órdenes. Si bloquea una orden hijo, la orden padre también recibe el estatus Bloqueada, pero sin un motivo de bloqueo. El bloqueo se hereda hacia abajo en la línea de montaje. No se bloquean otras órdenes hijo de la orden padre hacia arriba en la línea de montaje donde está insertado el motivo de bloqueo. Si desbloquea una orden hijo, LN desbloquea también la orden padre, a menos que ésta tenga otras órdenes hijo bloqueadas. Si bloquea una orden padre, el estatus de las órdenes hijo no cambia. Puede continuar procesando la orden hijo, pero no podrá procesar la orden padre. Por lo tanto, el producto de la orden hijo debe almacenarse hasta que se desbloquee la orden padre. Si desbloquea una orden padre, esto no tiene efecto en las órdenes hijo. Sin embargo, sólo puede desbloquear una orden padre si ésta no tiene ninguna orden hijo bloqueada. En realidad, esto significa que sólo es posible desbloquear una orden padre si se ha bloqueado esta orden directamente y después no se ha bloqueado ninguna orden hijo. De lo contrario, tiene que desbloquear la orden padre desbloqueando las órdenes hijo. Temas relacionados Resumen de control de montaje Artículos críticos Órdenes de montaje Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Carga de estación de línea de montaje Orden de montaje La orden seleccionada para ver, insertar o eliminar motivos de bloqueo. Motivo bloqueo El código de bloqueo identifica el motivo de bloqueo. Los motivos de bloqueo se agrupan en tipos de bloqueo. Por ejemplo, Insuficiencia de stock es un tipo de motivo de bloqueo. Una orden puede tener varios motivos de bloqueo si estos motivos pertenecen a distintos tipos. El código puede representar información adicional, especialmente si tiene anexado un archivo de texto. Fecha de creación La fecha en la que se ha insertado el motivo de bloqueo. Usu. La persona que insertó el motivo de bloqueo. Texto Un motivo de bloqueo puede requerir información adicional, por ejemplo: cuándo debe eliminarse el motivo de bloqueo. Esta información puede almacenarse en un archivo de texto anexo. Haga doble clic en el registro y utilice el editor de textos para leer, crear, seleccionar o editar un texto. |