| # Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento manual Si desea cambiar y aprobar la estructura de un artículo de ingeniería, puede hacerlo de tres formas: Cambiar y aprobar estructuras de ingeniería mediante un cambio de estructura masivo (MBC). Para obtener más información, consulte Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático. Efectuar cambios en estructuras de ingeniería manualmente y aprobar las estructuras de ingeniería mediante un MBC. Si desea obtener más información, consulte Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento semiautomático. Cambiar y aprobar la estructura de ingeniería manualmente. Para obtener más información, consulte el procedimiento siguiente. Fase 1. Artículo de ingeniería (tiedm0110m000) Defina un nuevo artículo de ingeniería en la sesión Artículo de ingeniería (tiedm0110m000), o transfiera un artículo de fabricación existente a Gestión de datos de ingeniería (EDM) utilizando la sesión Copiar estruct. fabricación planta en estruct. ingeniería (tiedm0205m000). Si desea implementar un procedimiento de aprobación para el artículo de ingeniería, seleccione la casilla de verificación Control de CHM en la sesión Artículo de ingeniería (tiedm0110m000). Debe utilizar la Gestión de cambios en Gestión de documentos para llevar a cabo el procedimiento de aprobación. Fase 2. Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) Seleccione el artículo de ingeniería en la sesión Artículo de ingeniería (tiedm0110m000) e inicie la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) en el menú apropiado. Ahora hay definida una nueva revisión para el artículo de ingeniería. El estatus de revisión es Nuevo. Fase 3. Estructura de ingeniería (tiedm1110m000) Seleccione la revisión de artículo de ingeniería en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) e inicie la sesión Estructura de ingeniería (tiedm1110m000). Ahora puede definir o cambiar manualmente la estructura de ingeniería de la forma que desee. Fase 4. Aprobar para ingeniería Si ha efectuado cambios en la estructura de ingeniería, puede aprobar la revisión para ingeniería. Para ello, seleccione la revisión en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) y haga clic en Aprobar para ingeniería en el menú apropiado. El estatus de revisión cambia a Aprobado por ingeniería para indicar que la estructura de ingeniería está aprobada. Fase 5. Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000) Si lo desea, ahora puede definir a qué artículo(s) (de fabricación) va dirigida la revisión. Seleccione la revisión en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) y haga clic en Relaciones en el menú apropiado. Se iniciará la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000). En esta sesión puede definir uno o varios artículos. Pueden ser artículos existentes, seleccionados en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), o artículos nuevos, para los cuales debe especificar el nombre de artículo. Tenga en cuenta que no es obligatorio definir relaciones manualmente en esta etapa. Las relaciones entre artículos también pueden generarse automáticamente en el paso 8. Para obtener más información, consulte el paso 8. Fase 6. Control de CHM Si el artículo de ingeniería se controla mediante CHM, es decir, si la casilla de verificación Control de CHM de la sesión Artículo de ingeniería (tiedm0110m000) está seleccionada, debe terminar el procedimiento de aprobación en Gestión de documentos. De lo contrario, no podrá aprobar la revisión para fabricación como se describe en el paso siguiente. Fase 7. Aprobar para fabricación Apruebe la revisión para fabricación. Seleccione el artículo de ingeniería en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) y haga clic en Aprobar para fabricación en el menú apropiado. El estatus de revisión cambia a Aprobado por fabricación. Fase 8. Copiar artículo de ingeniería en artículo (tiedm1201m000) Copie los datos de artículo de ingeniería para fabricación. Seleccione el artículo de ingeniería en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) y haga clic en Copiar artículo de ingeniería en artículo en el menú apropiado. Se iniciará la sesión Copiar artículo de ingeniería en artículo (tiedm1201m000). El artículo de origen de esta sesión es el artículo de ingeniería en el que está trabajando. En el campo Artículo puede especificar uno de los artículos definidos en la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000). No obstante, si no ha definido ninguna relación, puede especificar un nuevo nombre o el mismo nombre como artículo de origen en el campo Artículo. Se creará automáticamente un artículo de fabricación con este nombre. El artículo de fabricación recién creado también se muestra en la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000). Tenga en cuenta que debe especificar una familia de artículos en la sesión Copiar artículo de ingeniería en artículo (tiedm1201m000) para obtener valores predeterminados para los artículos recién creados. Fase 9. Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) (tiedm1230m000) Seleccione el artículo de ingeniería en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) y haga clic en Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) en el menú apropiado. Se iniciará la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería (multinivel) (tiedm1230m000). Debe especificar el artículo de origen y el artículo de destino. Si hace clic en Generar, los datos de estructura de ingeniería del artículo de ingeniería se agrupan y se colocan en un colchón para ser copiados. Si lo desea, ahora puede efectuar cambios utilizando la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000), que puede iniciarse desde la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000). Fase 10. Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000) Seleccione el artículo de ingeniería en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) y haga clic en Finalizar datos de ingeniería en el menú apropiado. Se iniciará la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000). La estructura de ingeniería se copia en el (nuevo) artículo de fabricación. Fase 11. Archivar datos de ingeniería (tiedm1250m000) Si lo desea, puede archivar los datos de artículo de ingeniería en la sesión Archivar datos de ingeniería (tiedm1250m000). Nota Puede restablecer el estatus de revisión seleccionando la revisión en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) y, a continuación, haciendo clic en Restablecer estatus de revisión del menú apropiado. Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento semiautomático Artículos de ingeniería Copia de artículos de ingeniería en artículos Finalización de datos de ingeniería Estructuras de ingeniería Preconfiguración de unidades en EDM |