| # Configuración de sistema controlado por lotes y generación de órdenes El sistema de suministro sistema controlado por lotes se puede aplicar si: El suministro se activa mediante activadores de proceso desde el montaje, como por ejemplo, el inicio en un segmento de línea, la finalización de listados, etc. El suministro no se lleva a cabo para una determinada orden, sino que en su lugar las órdenes se procesan por lotes. Tiene artículos de alta rotación, por ejemplo, contenedores de suministro múltiple, cada día. Gestiona piezas de alto importante. Preparación Para activar el suministro a un almacén en planta mediante el sistema de suministro Sistema controlado por lotes, debe definir los siguientes datos maestros en la sesión Almacén - Artículo (whwmd2110s000): Sistema de suministro: Sistema controlado por lotes. Si el suministro debe efectuarse desde otro almacén, seleccione la casilla de verificación Almacén de suministro y especifique el almacén de suministro. Si el suministro debe efectuarse desde un proveedor o un centro de trabajo, borre la selección de la casilla de verificación Almacén de suministro. El tipo de artículo determina si el suministro tiene lugar desde un centro de trabajo o desde un proveedor: Si el tipo de artículo es Compra, el suministro debe tener lugar desde un proveedor. Puede especificarse un partner proveedor y un partner expedidor desde los cuales debe efectuarse el suministro. Si no se especifica ningún partner proveedor ni partner expedidor, LN recupera el proveedor predeterminado del artículo de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000). Si el tipo de artículo es Fabricación, el suministro debe realizarse desde un centro de trabajo. LN recupera el centro de trabajo del módulo Control de planta en Fabricación. Estación de activación Especifique la estación de línea de montaje o el centro de trabajo que activará el suministro de los materiales necesarios. Nota Sólo puede seleccionar el sistema de suministro Sistema contr. por órdenes individuales si el almacén es del tipo Normal o Planta. Generación de orden Cuando se usa el sistema de suministro Sistema controlado por lotes, las órdenes de suministro se generan en función de una activación procedente de la línea de montaje. En LN puede especificar que el suministro de las mercancías que se necesitan en una determinada estación de línea se inicie cuando se produzca un evento específico en otra estación de línea (anterior). LN define una serie de eventos fijos de línea de montaje que pueden usarse para activar las órdenes de suministro. Puede indicar qué órdenes de suministro deben activarse si se produce uno de esos eventos fijos para una estación de línea anterior. La cantidad que debe suministrar una orden de suministro se determina en función de las necesidades de varias órdenes de montaje. Dado que las activaciones se almacenan temporalmente antes de generar las órdenes de suministro reales, todas las activaciones para los mismos artículos y los mismos almacenes se combinan en una sola orden de suministro, independientemente de las órdenes de montaje. Como consecuencia de ello, la cantidad que debe suministrarse es la suma de todas las mercancías originadas por las activaciones que se han creado antes de crear una determinada orden de suministro. Esto también significa que las órdenes de suministro son anónimas, lo que a su vez implica el Sistema controlado por lotes. |