| # Reglas de línea (tiasl1570m000) Utilice esta sesión para ver o definir reglas de secuenciación que aplicar a las líneas de montaje. Estas reglas se utilizan para calcular costos de penalización en la sesión Simular y crear secuencias de línea (tiasl4200m000). Puede vincular las reglas a los segmentos de línea en la sesión Segmento de línea - Reglas de línea (tiasl1571m000). Las reglas utilizadas en la secuencia son las del segmento eje. Puede definir reglas de combinación, de colocación o de prioridad. Si desea más información, consulte la ayuda de campo y el tema Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje. Nota Puede iniciar la sesión Listas de combinaciones de opciones (tiasl1511m000) del menú apropiado. Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Regla Condición lógica que determina una acción. Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Regla El nombre de la regla. Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Tipo de regla Especifique el tipo de regla para esta línea de montaje. Reglas de combinación Las reglas de combinación tienen los tipos de reglas siguientes: reglas de restricción de capacidad, reglas proporcionales y reglas proporcionales relativas. Restricción de capacidad La capacidad total de la línea está limitada, por ejemplo: máximo de 500 bicicletas con la combinación de opciones Ciudad en un día. Para Restricción de capacidad, puede seleccionar uno de los tres tipos de dispersión en el campo Método de dispersión: Dispersión media Dispersión media de ventana deslizante Restricción capacidad ventana deslizante Proporcional Las combinaciones de opciones deben estar presentes en una proporción fija respecto del total de orden. Por ejemplo, la proporción BiciCiudad en relación con otras órdenes debe ser de 1:2. Puede definir dos tipos de dispersión para las reglas Proporcional: Dispersión media Dispersión media de ventana deslizante: la define en el campo Método de dispersión. Proporcional relativo Igual que Proporcional, excepto que el Método de dispersión es siempre dispersión relativa. Debe especificar una segunda combinación de opciones con la que se disperse la primera. Reglas de COLOCACIÓN Existen las reglas de colocación siguientes: reglas de agrupación, de bloqueo y de prioridad. Agrupación Utilice esta regla para colocar las combinaciones de opciones juntas entre sí con las mismas opciones, al cambiar entre las opciones que impliquen un tiempo de cambio prolongado. Por ejemplo, coloque todas las bicicletas azules juntas, porque se tarda mucho tiempo en cambiar el color de la pintura. Bloqueo Algunas combinaciones de opciones no se deben situar junto a otras combinaciones de opciones. Por ejemplo, no se deben pintar colores claros después de colores oscuros, para minimizar los efectos de la contaminación de la pintura. Prioridad Prioridad; las reglas de prioridad tienen en cuenta tres factores: La fecha de salida de línea de montaje de la orden de montaje. La prioridad especificada manualmente de la orden de montaje. Si se ha vendido o no la orden de montaje. Las órdenes que se han vendido tienen una prioridad superior a la de las órdenes sin vender. Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Prioridad de regla Las reglas con un número de prioridad de regla más alto tienen precedencia sobre las reglas con un número de prioridad más bajo. Combinación crítica de opciones Una combinación crítica de opciones es una combinación de opciones que se identifica mediante un código. Este código se puede utilizar en las reglas de línea. La combinación de opciones que especifique en este campo depende del tipo de regla del que disponga: Restricción de capacidad: Especifica la combinación de opciones que esta restringida en este campo. Proporcional: especifica la combinación de opciones. Especifique una combinación de opciones y una proporción en este campo. De este modo se restringe la combinación de opción específica en relación con cualquier otra combinación de opciones. Proporcional relativo Especifica la combinación de opciones que está restringida en relación con la otra combinación de opciones. La otra combinación de opciones se especifica en el campo Combinación relativa de opciones. Especifique dos combinaciones de opciones y una proporción en el campo actual para restringir la combinación de opciones específicas en relación con las demás combinaciones de opciones específicas. Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Combinación relativa de opciones Especifique la combinación relativa de opciones que restringe la combinación de opciones que ha especificado en el campo Combinación crítica de opciones, si usa la regla proporcional relativa. Se utiliza una regla proporcional relativa para definir la proporción del número de órdenes que constan de una combinación de opciones específicas, en relación con el número de órdenes que constan de otra combinación de opciones específicas. Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Densidad El valor de densidad que especifique en este campo depende del tipo de regla que utilice: Regla de restricción de capacidad: especifique el número máximo de combinaciones críticas de opciones que se permiten en un día. Regla proporcional: especifique el número de combinaciones de opciones restringidas en relación con un número de otras combinaciones de opciones. Ejemplo: la regla proporcional es Rojo:Cualquier otra combinación de opciones, y la proporción es de 1,5. Como resultado sólo puede tener un producto rojo por cada cinco productos que tengan cualquier otra combinación de opciones. El valor especificado en el campo actual, en este ejemplo, es 1. Regla proporcional relativa: especifique el número de órdenes con la combinación crítica de opciones restringida en relación con la combinación de opciones que haya especificado en el campo Combinación relativa de opciones. El número de órdenes relacionadas con la combinación crítica de opciones, definido en este campo, y con otra combinación de opciones específica, se introduce en el campo Intervalo regenerativo. Ejemplo La regla proporcional relativa es Rojo:Azul y la proporción es de 1:5. Como resultado sólo puede tener un producto rojo por cada cinco productos azules. El valor especificado en el campo actual, en este ejemplo, es 1. Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Intervalo regenerativo Éste es el número de órdenes para el que se calcula el campo Densidad. Puede utilizar una de las dos reglas: Regla Proporcional: el valor especificado en el campo actual es el número de órdenes relacionadas con la combinación crítica de opciones, que se define en el campo Densidad, y con cualquier otra combinación de opciones. Por ejemplo, la regla proporcional es Rojo:Cualquier otra combinación de opciones y la proporción es de 1:5. Como resultado sólo puede tener un producto rojo por cada cinco productos que no sean rojos. El valor especificado en el campo actual, en este ejemplo, es 5. Regla Proporcional relativo: El valor especificado en el campo actual es el número de órdenes relacionadas con la combinación crítica de opciones, que se define en el campo Densidad, y con otra combinación de opciones específica. Por ejemplo, la regla proporcional relativa es Rojo:Azul y la proporción es de 1:5. Esto significa que sólo puede tener un producto rojo por cada cinco productos azules. El valor especificado en el campo actual, en este ejemplo, es 5. Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Método de dispersión No ha seleccionado ninguna regla de combinación (el Tipo de regla era Agrupación, Bloqueo o Prioridad). Dispersión media La Combinación crítica de opciones se distribuye uniformemente por todas las órdenes. Aplicable para: Restricción de capacidad Proporcional Dispersión relativa La Combinación crítica de opciones se distribuye uniformemente en relación con la Combinación crítica de opciones. Aplicable solamente para Proporcional relativo Restricción capacidad ventana deslizante Una ventana es un determinado número de segmentos de línea adyacentes y es deslizante porque las ventanas se pueden solapar. La regla es proporcional e indica lo siguiente: una proporción máxima de una combinación de opciones determinada y cualquier otra combinación de opciones. Por ejemplo, por cada combinación de opciones BiciRoja, debe haber al menos otra combinación de opciones en cuatro combinaciones de opciones (densidad = 50%, ventana = 4). Aplicable para la Restricción de capacidad. Dispersión media de ventana deslizante La regla es la misma que para Restricción capacidad ventana deslizante, no obstante, en cada ventana deslizante, la combinación de opciones debe dispersarse tan uniformemente como sea posible. Aplicable para: Restricción de capacidad Proporcional Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Tamaño de ventana El tamaño de la ventana, si el Método de dispersión es Restricción capacidad ventana deslizante o Dispersión media de ventana deslizante. Por ejemplo, si el tamaño de la ventana es cuatro, la regla debe aplicarse a otras cuatro estaciones de línea adyacentes. Penalización por desviación positiva El costo de la penalización por secuenciar más combinaciones críticas de opciones de las especificadas en la regla de combinación. Penalización por desviación negativa El costo de la penalización por secuenciar menos combinaciones críticas de opciones de las especificadas en la regla de combinación. Lista de opciones Si selecciona Bloqueo o Agrupación en el campo Tipo de regla, las combinaciones de opciones que haya no se secuencian juntas (bloqueo) o se secuencian juntas (agrupación). Reglas de Bloqueo. Una lista de combinación de opciones recibe el nombre de bloqueo en la Configuración de la línea de montaje (LAC). Esta lista de combinación de opciones está vinculada a una regla de bloqueo. Puede definir qué combinación de opciones no puede suceder a otra en la lista de combinación de opciones y LN bloquea la incidencia. Si tiene varias combinaciones de opciones, puede definir cuál de ellas no puede suceder a varias combinaciones de opciones. Reglas de Agrupación. Una lista de combinación de opciones también recibe el nombre de grupo en la Configuración de la línea de montaje (LAC). Esta lista de combinación de opciones está vinculada a una regla de grupo. Puede definir varias combinaciones de opciones en un grupo y LN agrupa esas combinaciones. Se anexa un número de secuencia a cada combinación de opciones. Temas relacionados Secuencia de línea y tipos de reglas en Control de montaje Lista de combinación de opciones Inicia la sesión Listas de combinaciones de opciones (tiasl1511m000). |