| # Gestión de componentes - BOM de ventas Si gestiona componentes con una BOM de ventas, puede copiar una estructura de materiales (BOM) en las líneas de una orden de venta mediante la sesión Copiar estructura de materiales en orden de venta (tdsls4812s000). Procedimiento Fase 1. Especifique el artículo de fabricación, la cantidad pedida y el valor del campo Número máximo de niveles fantasma para omitir e inicie el proceso. Fase 2. LN añade una línea de orden de venta para cada posición de la estructura de materiales que no tiene componentes subyacentes. Fase 3. Sólo los componentes de estructura se copian con una fecha de orden que está entre la fecha de efectividad y la fecha de vencimiento del componente en cuestión. También se tiene en cuenta la versión del artículo. Nota Puede ver los componentes de estructura de la línea de orden de venta en la sesión Línea de orden de venta - Componentes de estructura (tdsls4532m000). El procedimiento se ilustra con la estructura de materiales siguiente: Si copia la estructura para 4 unidades del artículo A, se añadirán 6 líneas de orden a la orden: 1 línea de orden con 8 unidades del artículo B. 1 línea de orden con 8 unidades del artículo G. 1 línea de orden con 12 unidades del artículo H. 1 línea de orden con 12 unidades del artículo D. 1 línea de orden con 4 unidades del artículo E. 1 línea de orden con 4 unidades del artículo F. Después de copiar, puede aún modificar líneas de orden. Los precios y descuentos se determinan automáticamente. Nota En lugar de copiar la estructura en la línea de orden, también puede crear una línea de orden única para el artículo principal A, con una cantidad de 4. En caso de emisión desde el stock, los componentes (B, C, D, E y F) se asignarán y se emitirán. Una desventaja de este método es que no se puede desviar de los datos de la estructura. Los componentes de artículos (fantasma) no pueden expedirse ni entregarse separadamente. Temas relacionados Resumen de gestión de kits en Ventas Omitir niveles fantasma |