| # Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento semiautomático Si desea cambiar y aprobar la estructura de un artículo de ingeniería, puede hacerlo de tres formas: Cambiar y aprobar la estructura de ingeniería manualmente. Si desea obtener más información, consulte Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento manual. Cambiar y aprobar estructuras de ingeniería mediante un cambio de estructura masivo (MBC). Si desea obtener más información, consulte Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático. Efectuar cambios en estructuras de ingeniería manualmente y aprobar las estructuras de ingeniería mediante un MBC. Para obtener más información, consulte el procedimiento siguiente. Fase 1. Artículo de ingeniería (tiedm0110m000) Defina un nuevo artículo de ingeniería en la sesión Artículo de ingeniería (tiedm0110m000), o transfiera un artículo de fabricación existente a Gestión de datos de ingeniería (EDM) utilizando la sesión Copiar estruct. fabricación planta en estruct. ingeniería (tiedm0205m000). Si desea implementar un procedimiento de aprobación para el artículo de ingeniería, seleccione la casilla de verificación Control de CHM en la sesión Artículo de ingeniería (tiedm0110m000). Debe utilizar la Gestión de cambios en Gestión de documentos para llevar a cabo el procedimiento de aprobación. No obstante, un procedimiento aprobado en el nivel de MBC (consulte el paso 2) anula un procedimiento aprobado en el nivel de artículo de ingeniería. Fase 2. MBC (tiedm3110m000) Defina un nuevo MBC en la sesión MBC (tiedm3110m000). Si vincula manualmente revisiones de artículos de ingeniería con el MBC en el procedimiento EDM semiautomático, debe deseleccionar la casilla de verificación Generación automática de estructuras de ingeniería en la sesión de detalles MBC (tiedm3110m000). La fecha del campo Fecha de efectividad para revisiones creadas por este MBC es aquella en la que las revisiones vinculadas al MBC pasan a ser efectivas una vez finalizado el MBC. Si desea implementar un procedimiento de aprobación para un MBC, seleccione la casilla de verificación Control de CHM en la sesión MBC (tiedm3110m000). Debe utilizar la Gestión de cambios en Gestión de documentos para llevar a cabo el procedimiento de aprobación. La configuración de la casilla de verificación Control de CHM de esta sesión anula la configuración de la casilla de verificación Control de CHM de un artículo de ingeniería en la sesión Artículo de ingeniería (tiedm0110m000). Fase 3. Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) Seleccione el artículo de ingeniería para el que desea efectuar cambios en la sesión Artículo de ingeniería (tiedm0110m000) e inicie la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) en el menú apropiado. Ahora hay definida una nueva revisión para el artículo de ingeniería. El estatus de revisión es Nuevo. Fase 4. Estructura de ingeniería (tiedm1110m000) Seleccione la revisión de artículo de ingeniería en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) e inicie la sesión Estructura de ingeniería (tiedm1110m000). Ahora puede definir o cambiar manualmente la estructura de ingeniería de la forma que desee. Debe repetir los pasos 3 y 4 hasta que haya creado todas las revisiones deseadas para los cambios en los artículos de ingeniería y en la estructura de ingeniería. Fase 5. Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000) Seleccione el MBC e inicie la sesión Artículo de ingeniería por MBC (tiedm3122m000). En esta sesión puede vincular manualmente los artículos de ingeniería y sus revisiones al MBC. Si guarda los artículos de ingeniería vinculados, puede visualizar y mantener la fecha en la que la revisión pasa a ser efectiva en el campo Fecha de efectividad de revisión nueva. Esta fecha se define en la sesión de detalles MBC (tiedm3110m000). Para obtener más información, consulte el paso 2. Fase 6. Aprobar MBC para ingeniería Si ha realizado cambios en las estructuras de ingeniería y ha vinculado los artículos de ingeniería al MBC, puede aprobar las revisiones para ingeniería. Para ello, seleccione el MBC en la sesión MBC (tiedm3110m000) y haga clic en Aprobar MBC para ingeniería en el menú apropiado. El estatus de MBC cambia a Aprobado por ingeniería para indicar que las revisiones vinculadas al MBC están aprobadas. Fase 7. Control de CHM Si el artículo de ingeniería o MBC se controla mediante CHM, es decir, si la casilla de verificación Control de CHM para el artículo de ingeniería o MBC está seleccionada, primero debe terminar el procedimiento de aprobación en Gestión de documentos. De lo contrario, no podrá aprobar el MBC para fabricación como se describe en el paso siguiente. Fase 8. Aprobar para fabricación Apruebe el MBC para fabricación. Seleccione el MBC en la sesión MBC (tiedm3110m000) y haga clic en Aprobar MBC para fabricación en el menú apropiado. El estatus de MBC cambia a Aprobado por fabricación. Si aprueba el MBC, aparece una pregunta: ¿Desea generar datos de copia de estructura de ingeniería para este MBC? Si hace clic en No, debe ejecutar la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000) en el paso 10. Si hace clic en Sí, se generan datos de copia de estructura de ingeniería y, por lo tanto, puede omitir el paso 10. Fase 9. Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000) Si crea una revisión de artículos de ingeniería por primera vez, debe definir a qué artículo(s) (de fabricación) va dirigida la revisión. Seleccione la revisión en la sesión Revisión de artículo de ingeniería (tiedm1100m000) y haga clic en Relaciones en el menú apropiado. Se iniciará la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000). En esta sesión puede definir los artículos relacionados con los artículos de ingeniería. Los artículos que defina pueden ser artículos existentes, seleccionados en la sesión Artículos - General (tcibd0501m000), o artículos nuevos, para los cuales debe especificar el nombre de artículo. Fase 10. Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000) Seleccione el MBC en la sesión MBC (tiedm3110m000) y haga clic en Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC en el menú apropiado. Se iniciará la sesión Generar datos de copia de estructura de ingeniería por MBC (tiedm3235m000). Debe especificar un rango de MBC. Si hace clic en Generar, los datos de estructura de ingeniería para las revisiones vinculadas al MBC se agrupan y se colocan en un colchón para ser copiados. Si lo desea, ahora puede efectuar cambios utilizando la sesión Datos de copia de estructura de ingeniería (tiedm1120m000), que puede iniciarse desde la sesión Relación de artículo de ingeniería/artículo (tiedm1101m000). Fase 11. Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000) Seleccione el MBC en la sesión MBC (tiedm3110m000) y haga clic en Finalizar datos de ingeniería en el menú apropiado. Se iniciará la sesión Finalizar datos de ingeniería (tiedm3240m000). Las estructuras de ingeniería de los artículos de ingeniería vinculados al MBC se copian en los (nuevos) artículos de fabricación. Fase 12. Archivar datos de ingeniería (tiedm1250m000) Si lo desea, puede archivar los datos de artículo de ingeniería en la sesión Archivar datos de ingeniería (tiedm1250m000). Temas relacionados Resumen de gestión de datos de ingeniería Cambiar estructuras de ingeniería: procedimiento automático Artículos de ingeniería Copia de artículos de ingeniería en artículos Finalización de datos de ingeniería Estructuras de ingeniería Preconfiguración de unidades en EDM |