| # Comprobaciones de CTP ampliadas Las comprobaciones de CTP ampliadas se utilizan para explorar la posibilidad de fabricar una cantidad adicional de un artículo, además de la planificación vigente. Las comprobaciones de CTP ampliadas entran en juego si la ATP estándar de un artículo de planificación no es suficiente para cubrir una demanda determinada. En Planificación Empresarial, hay dos tipos de comprobaciones de CTP ampliadas: Comprobación de CTP de componente Comprobación de capacidad CTP Puede habilitar o deshabilitar esas comprobaciones en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). En la sesión Gestión de ATP (cprrp4800m000), puede inhabilitar temporalmente determinadas comprobaciones. CTP de componente Una comprobación de CTP de componente para un artículo de planificación implica una comprobación de CTP completa de los componentes de un artículo para los que se haya seleccionado la casilla de verificación Crítico en CTP de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Dependiendo de la situación y del tipo de artículo, LN tiene en cuenta una de las estructuras siguientes para realizar las comprobaciones de CTP de componente: Estructura de materiales críticos (BCM): si el artículo tiene un plan maestro de artículo. Estructura de materiales (BOM): si LN lleva a cabo la comprobación de CTP de componente en el horizonte para órdenes. El artículo no es un artículo genérico. Estructura genérica: si el artículo es genérico. LN configura primero el artículo pedido mediante la estructura genérica y después realiza una comprobación de CTP de componente teniendo en cuenta los componentes de la estructura personalizada. Para cada componente crítico en CTP, se ejecuta una comprobación de CTP completa. Esta comprobación puede constar de varios tipos de comprobaciones de ATP y de CTP basadas en los parámetros de la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), Tenga en cuenta que esto puede originar una comprobación de componentes multinivel en la que LN también comprueba componentes de nivel inferior. Nota La comprobación de CTP de componente omite la especificación, independientemente del valor del campo Propagación de trazabilidad de demanda en la sesión Estructura (tibom1110m000). LN simplemente asume que todo el ATP de los componentes está disponible. Capacidad CTP Una comprobación de capacidad CTP para un artículo de planificación implica una comprobación de capacidad de todos los recursos de la estructura de capacidades críticas del artículo que se hayan definido como críticos en CTP. Combinaciones de comprobaciones Las comprobaciones de CTP ampliadas son acumulativas por naturaleza: En el caso de artículos, se comprueba la disponibilidad acumulada en un período de planificación determinado (corregida para deficiencias futuras). En el caso de recursos, se comprueba la capacidad hasta e incluido un período de planificación determinado (corregida para deficiencias futuras). Debido a esta naturaleza acumulativa, se deben tomar precauciones cuando se utilizan comprobaciones de componente y de capacidad para un artículo. Si ambas comprobaciones son satisfactorias, no significa necesariamente que la disponibilidad de componentes y capacidad coincida exactamente en términos de tiempo. Puede ocurrir que parte de la capacidad disponible se sitúe en un período de planificación en el que los componentes necesarios todavía no están disponibles. Temas relacionados Tipos de comprobaciones ATP y CTP CTP de componente Capacidad CTP CTP de componente y capacidad CTP para grupos |