| # Generar planificaciones de mantenimiento Utilice la sesión Generar plan de mantenimiento (tsspc2200m000) para generar la planificación de mantenimiento. Puede planificar las actividades de mantenimiento para el grupo de instalación y el artículo seriado que la organización de servicio gestiona. Puede programar y consultar las actividades en la sesión Actividades planificadas (tsspc2100m000). La planificación de mantenimiento proporciona las actividades de mantenimiento que se deben llevar a cabo a largo plazo. La planificación operativa de las actividades de mantenimiento se basa en la planificación de orden de servicio. Todas las actividades operativas (de servicio) se ejecutan mediante órdenes de servicio. Cómo generar la planificación de mantenimiento Fase 1. Contrato de servicio Si hay un contrato de servicio activo para el grupo de instalación, la planificación no se genera para ese grupo de instalación. Fase 2. Artículos seriados Seleccione todos los artículos seriados superiores que estén activos en el período De fecha y A fecha especificado. Si De fecha es anterior a la fecha de inicio del artículo seriado superior, De fecha será la fecha de inicio. Si la fecha de finalización del artículo seriado superior es posterior a A fecha, A fecha será la fecha de finalización. Fase 3. Actividades planificadas Las actividades planificadas se generan para los artículos seriados que son válidos entre esas dos fechas. LN también genera las actividades planificadas para los artículos seriados hijo que están relacionados con el artículo seriado superior. Los artículos seriados hijo también deben ser válidos. Fase 4. Clase de utilización La clase de utilización que debe emplear al generar actividades planificadas se selecciona en el orden siguiente: La clase de utilización del artículo seriado La clase de utilización del primer artículo seriado padre La clase de utilización del grupo de instalación La clase de utilización Fase 5. Actividades de referencia LN comprueba si hay actividades de referencia vinculadas al artículo. Si las hay, las actividades de referencia se utilizan para generar las actividades planificadas. Fase 6. Ciclo de mantenimiento La planificación de mantenimiento se puede realizar de tres formas distintas, en función del inicio del ciclo de mantenimiento: Fecha de inicio de artículo seriado: la fecha de inicio del ciclo de mantenimiento es igual a la fecha de inicio del artículo seriado. Tiempo según el rango de selección: el ciclo de mantenimiento empieza en la fecha del campo De fecha en la que se generarán las actividades planificadas. 1 de enero: el ciclo de mantenimiento empieza el día 1 de enero. Los movimientos relativos se transfieren a las fechas reales en función del valor del campo Ciclo de mantenimiento de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Después de recibir la fecha de inicio, la primera fecha laborable recibe la fecha planificada de inicio real. La duración de actividad se añade a esta fecha para determinar la fecha de finalización. Para encontrar la primera fecha laborable y el plan proactivo, la ruta de acceso de búsqueda de calendario es: El calendario del artículo seriado. El calendario del departamento de servicio que está vinculado al grupo de instalación. Primera fecha de inicio =
Para cada actividad planificada que se genera, las líneas de necesidad se copian de la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) a una de las sesiones siguientes: Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000) Actividad planificada - Necesidades de mano de obra (tsspc2111m000) Actividad planificada - Otras necesidades (tsspc2112m000) Listado de proceso: lista de actividades planificadas generadas. Listado de errores: lista de errores. Valores predeterminados: El valor De fecha es la fecha actual. El valor A fecha es la fecha actual + 1 año. |