| # Líneas de escenario de mantenimiento preventivo (tsspc1131m000) Utilice esta sesión para crear y mantener líneas de escenario de mantenimiento preventivo según las cuales se genera un plan de mantenimiento para un artículo seriado. Los escenarios pueden ser de estos tipos: Basado en el uso. Ejemplo realizar un mantenimiento después de 10.000 km o cuando el perfil del neumático sea inferior a 3 mm. Basado en el tiempo. Ejemplo 12 veces al año. Basado en el tiempo según un modelo predefinido. Ejemplo realizar un mantenimiento secundario tras dos meses, un mantenimiento general después de tres meses y un mantenimiento secundario tras 5 meses. Temas relacionados Inspecciones de servicio y escenarios de mantenimiento preventivo Escenario de mantenimiento El código de serie del escenario de mantenimiento. Descripción Descripción o nombre de código. Número de línea El número de línea del escenario de mantenimiento. Cada línea se identifica con un número único que genera LN. De forma predeterminada, LN aumenta el número existente en un valor predefinido. Sin embargo, puede cambiar el valor. Descripción Descripción o nombre de código. Tipo El tipo de línea de escenario de mantenimiento. Valores permitidos Tipo Tipo de medida El código del tipo de medida. Nota Sólo se puede aplicar a las líneas de escenario basadas en el uso. Descripción Descripción o nombre de código. Posición específica Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de escenario de mantenimiento es específica de una posición del artículo. Nota Sólo se puede aplicar a las líneas de escenario basadas en el uso. Posición El código de posición del artículo. Nota sólo se aplica cuando se selecciona la posición específica. Descripción Descripción o nombre de código. Actividad de referencia La actividad de referencia a partir de la cual se genera una actividad planificada. Descripción Descripción o nombre de código. Artículo hijo específico Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de escenario de mantenimiento se aplica al artículo hijo específico. Artículo hijo El artículo hijo para el que se genera el plan de mantenimiento. Durante ciclo de vida Si esta casilla de verificación está seleccionada, se generan actividades planificadas en el ciclo de vida definido del artículo. El ciclo de vida se puede definir en la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000). Cíclico Si esta casilla de verificación está seleccionada, las actividades planificadas se generan de forma continua en el rango de fechas especificado. Frecuencia El número de veces que se va a realizar la actividad de referencia. Unidad de frecuencia La unidad en que se expresa la frecuencia. |