| # Calcular centro de trabajo de cuello de botella y tasa de producción (tirou1201m000) Utilice esta sesión para determinar el centro de trabajo de cuello de botella y su tasa de producción para rutas RPT (de artículo) y rutas estándar. El centro de trabajo de cuello de botella y su tasa de producción se muestran en el campo Centro de trabajo de cuello de botella y el campo Tasa prod. de la sesión Artículo - Rutas (tirou1101m000). La tasa de producción se calcula por minuto o por hora, según el valor del campo Unidad de tiempo de tasa producción en la sesión Parámetros de ruta (tirou0100m000). Este cálculo puede realizarse tanto para una ruta estándar como para una ruta de artículo. En el caso de una ruta estándar, seleccione sólo rutas. En el caso de una ruta de producto, seleccione tanto rutas como artículos. El centro de trabajo de cuello de botella y su tasa de producción también pueden determinarse seleccionando la opción Calcular centro de trabajo de cuello de botella en la sesión Artículo - Rutas (tirou1101m000). De artículo de fabricación . A artículo de fabricación . Rutas . Rutas . Calcular Haga clic en este botón para calcular el centro de trabajo de cuello de botella y su tasa de producción. |