| # Mantener la tabla de carga de capacidad Seleccione la CLT para la que desea mantener datos y, a continuación, defínala registrando la necesidad relativa de capacidad en relación con el plazo de entrega relativo de una actividad. Las tablas de carga de capacidad indican cómo se divide la necesidad preliminar de capacidad a lo largo de la duración de la actividad. La tabla de carga de capacidad es un gráfico. El porcentaje del plazo de entrega (duración de la actividad) está en el eje horizontal. El eje vertical muestra el porcentaje de la necesidad de capacidad (la parte de la actividad que debe terminarse una vez finalizada la duración de una actividad concreta). Esta necesidad de capacidad es la capacidad preliminar registrada para la actividad. El gráfico estándar está basado en el 100% de la duración de actividad y el 100% de la necesidad de capacidad si la necesidad de capacidad no está dividida por la duración de la actividad de forma proporcional. Esto ocurre si, por ejemplo, hay más máquinas disponibles al inicio de una actividad que en una etapa posterior. Puede visualizar las relaciones en un gráfico. Nota Si ha iniciado esta sesión haciendo zoom, sólo puede buscar y seleccionar un registro. Las tablas de carga de capacidad pueden vincularse a una actividad en la sesión Relaciones de actividades (tipcs4110m000). Las tablas de carga de capacidad se utilizan en la sesión Generar planificación de actividades (tipcs4210m000) para la planificación de necesidades preliminares de capacidad de una actividad concreta. Temas relacionados Planificación de actividades |