| # Generar órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking (whinh6200m000) Utilice esta sesión para generar un rango de órdenes cross-docking y/o líneas de orden cross-docking. Generar líneas de orden cross-docking Si selecciona Cross-dock Order Lines, se generarán líneas de orden cross-docking para un rango de órdenes cross-docking. LN priorizará y clasificará todas las órdenes cross-docking de acuerdo con su prioridad de usuario y prioridad del sistema. A continuación, LN buscará líneas de orden de entrada dentro del rango de selección especificado que puedan cumplir las órdenes cross-docking, empezando por la orden cross-docking con la prioridad más alta. Las líneas de orden de entrada que pueden cumplir (parcialmente) la orden cross-docking se añaden como líneas de orden cross-docking. En primer lugar, se crearán líneas de orden cross-docking para las cantidades ya recibidas que aún no se han sugerido. A continuación, se crean líneas de orden cross-docking para las cantidades no recibidas. LN tiene en cuenta las fechas planificadas de recepción de las líneas de orden de entrada, las fechas de entrega planificadas de las líneas de orden de salida (órdenes cross-docking) y el plazo de entrega cross-docking del artículo del almacén para cantidades no recibidas. Intervalo de tiempo para fechas planificadas de recepción En la ficha Generar, puede utilizar los campos Minimum Tolerance y Maximum Tolerance para crear un tiempo de intervalo que facilitará la coincidencia entre la fecha planificada de recepción de las líneas de orden de entrada y la fecha planificada de entrega de las líneas de orden de salida, teniendo en cuenta el plazo de entrega cross-docking entre ambas fechas. Nota El intervalo de tiempo sólo se tiene en cuenta para las líneas de orden de entrada que aún se deben recibir. Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking Proceso de cross-docking Intervalo de tiempo de cross-docking Cross-docking dinámico ¿Qué pasa si...? Solución de problemas Generar Cross-dock Orders Órdenes cross-docking Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar órdenes cross-docking. Borrar primero órdenes cross-docking existentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, se borrarán todas las líneas de orden cross-docking que todavía no se hayan aprobado y para las cuales aún no se haya sugerido nada. Estas líneas de orden cross-docking tienen el estatus Open o Canceled. A continuación, también se borrarán todas las órdenes cross-docking con el estatus Open (sin que aún se haya realizado cross-docking) o Canceled. Se pueden generar nuevas órdenes cross-docking en función de la situación (de stock) del momento. Si la casilla de verificación Cross-dock Order Lines está seleccionada, también se pueden generar nuevas líneas de orden cross-docking. Nota El borrado de las órdenes cross-docking y las líneas de orden cross-docking sólo se realizará para el rango de almacenes y el rango de artículos especificado. No se tendrá en cuenta ningún otro rango ni opción. Generar órdenes cross-docking Generar órdenes cross-docking... Serie Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie. Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente). Cross-dock Order Lines Líneas de orden cross-docking Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar líneas de orden cross-docking. Aprobar líneas de orden cross-docking Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aprueban inmediatamente las líneas de orden cross-docking. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, puede aprobar las líneas de orden cross-docking manualmente o utilizando la sesión Approve Cross-dock Order Lines (whinh6210m100). Nota No se realizará cross-docking en las mercancías a no ser que se hayan aprobado las líneas de orden cross-docking. Esta sesión no se ve afectada por el valor Aprobar automáticamente líneas de orden cross-docking de la sesión Warehouse - Item (whwmd2110s000). Tolerancia mínima Especifique un límite inferior para el intervalo de tiempo que se utilizará para vincular las líneas de orden de entrada con una orden cross-docking. Para obtener más información, consulte Intervalo de tiempo de cross-docking. Tolerancia máxima Especifique un límite superior para el intervalo de tiempo que se utilizará para vincular las líneas de orden de entrada con una orden cross-docking. Para obtener más información, consulte Intervalo de tiempo de cross-docking. Ud. La unidad en que se expresa la tolerancia de tiempo. Rango de selección Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Ubic. expedición Si especifica una ubicación de expedición o un rango de ubicaciones de expedición determinado, LN generará sólo las órdenes cross-docking y las líneas de orden cross-docking que darán lugar al cross-docking de las ubicaciones de expedición determinadas. Una ubicación de expedición se puede definir cuando se crea una orden cross-docking manualmente, o se puede determinar para cada orden cross-docking generada. Para las órdenes cross-docking generadas, la ubicación de expedición será la ubicación de muelle definida por artículo y/o partner en la sesión Warehouse - Dock Locations (whwmd2120m000), o bien, en caso de que ésta ubicación no se defina, la ubicación de expedición predeterminada definida en la sesión Warehouses (whwmd2500m000). Opciones Sólo órdenes urgentes Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN generará líneas de orden cross-docking sólo para las líneas de orden de entrada marcadas como órdenes urgentes. Incluir órdenes planificadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN también generará líneas de orden cross-docking para las líneas de orden de entrada con el estatus Planned. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para líneas de orden de almacenaje. Listados Órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking generadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN generará un listado en el que se muestran todas las órdenes cross-docking y/o líneas de orden cross-docking generadas. Listado de errores Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN generará un listado de errores. Órdenes cross-docking y líneas de orden cross-docking borradas Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN generará un listado en el que se muestran todas las órdenes cross-docking y/o líneas de orden cross-docking borradas. Rango de selección de órdenes Selección de orden de salida Origen de orden de salida El origen de orden de la línea de orden de salida. Pueden generarse órdenes cross-docking para los siguientes orígenes de orden: ASC Production ASC Production (Manual) EP Distribution Maint. Sales (Manual) Maint. Work (Manual) Maintenance Sales Maintenance Work Project Project (Manual) Sales, excepto: stock en consigna órdenes de mostrador órdenes de facturación retroactiva órdenes de costo Sales (Manual) Sales Schedule Service Service (Manual) SFC Production, excepto posconsumo. SFC Production (Manual) Transfer, excepto el tipo de transacción WIP Transfer. Transfer (Manual), excepto el tipo de transacción WIP Transfer. Nota Además de las excepciones anteriores, las órdenes cross-docking tampoco pueden crearse para órdenes de devolución ni para órdenes generales. Orden de salida El número de la línea de orden de salida. Línea El número de línea de la orden de almacenaje. Si la orden se genera con un paquete distinto de Almacenaje, este número será el mismo que el número de línea de orden original. N° sec. El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje. Línea de estructura El número de línea dentro de la estructura de materiales. Nota Si la Gestión de stocks de la línea de orden de salida es: By Main Item, sólo pueden crearse órdenes cross-docking para el artículo principal (línea de orden de salida). By Component, sólo pueden crearse órdenes cross-docking para los componentes (líneas de estructura). Fecha entrega planificada La fecha en que se ha planificado la entrega de una expedición. Selección de orden de entrada Origen de orden de entrada El origen de orden de la línea de orden de entrada. Pueden generarse líneas de orden cross-docking para los siguientes orígenes de orden: Maintenance Sales Maint. Sales (Manual) Maintenance Work Maint. Work (Manual) SFC Production, excepto posconsumo. SFC Production (Manual) Transfer, excepto el tipo de transacción WIP Transfer. Transfer (Manual), excepto el tipo de transacción WIP Transfer. Project Project (Manual) Purchase Purchase Schedule Purchase (Manual) EP Distribution Orden de entrada El número de la línea de orden de entrada. Línea El número de línea de la orden de almacenaje. Si la orden se genera con un paquete distinto de Almacenaje, este número será el mismo que el número de línea de orden original. N° sec. El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje. Línea de estructura El número de línea dentro de la estructura de materiales. Nota Si la Gestión de stocks de la línea de orden de salida es: By Main Item, sólo pueden crearse órdenes cross-docking para el artículo principal (línea de orden de salida). By Component, sólo pueden crearse órdenes cross-docking para los componentes (líneas de estructura). Fecha de recepción planificada La fecha en que se prevé que van a llegar las mercancías al almacén de destino. Selección de orden cross-docking Orden cross-docking El número de orden cross-docking. Estatus de orden cross-docking Estatus de orden cross-docking Prioridad de usuario Una prioridad que especifica el usuario. LN utiliza la prioridad del usuario junto con la prioridad del sistema para determinar la prioridad de una orden cross-docking. LN genera líneas de orden cross-docking y, durante la sugerencia de entrada, primero sugiere líneas de orden cross-docking para las órdenes cross-docking con la prioridad más alta. Nota La prioridad de usuario prevalece sobre la prioridad de sistema. Valor máximo: 2147483647 Valor mínimo: 1 Temas relacionados Prioridad de orden cross-docking |