| # Implosión de procedimientos de prueba estándar (qmptc0116m000) Utilice esta sesión para realizar un seguimiento de ID de calidad. Procedimiento estándar de prueba El código del procedimiento estándar de prueba que se debe mantener. Procedimiento estándar de prueba Descripción o nombre de código. Configuraciones de combinación Origen Un módulo o paquete integrado con el que se relaciona una orden (de inspección). Grupo de calidad El grupo de calidad y todos sus artículos, en los que se desea realizar una inspección de calidad determinada. Partner partner proveedor/ partner cliente Nota Si especifica Compras (PUR) en el campo Origen, deberá especificar un partner proveedor en este campo. Si ha especificado Ventas (SLS) en el campo Origen, debe especificar un partner cliente en este campo. Art. En LN, la materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse, venderse, etc. Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o existir en variantes de productos múltiples. Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. A continuación se proporcionan ejemplos de artículos no físicos: Artículos de costo (por ejemplo, electricidad) Artículos de servicio Servicios de subcontratación Artículos de lista (menús/opciones) Revisión de artículo de ingeniería La versión o la versión revisada de un artículo de ingeniería (artículo-I) o de un artículo sujeto a revisiones. Pueden existir varias revisiones de un artículo de ingeniería. Nota Nota: LN permite definir reglas de muestreo y combinaciones de prueba para la Revisión de artículo de ingeniería especificada. Temas relacionados Revisión de artículo de ingeniería Descripción Descripción o nombre de código. Unidad preconfigurada El código que está vinculado a un artículo terminado para la identificación y que puede representar las desviaciones del artículo terminado estándar. Puede vincular una unidad preconfigurada a artículos de fabricación y artículos de compra. Nota LN permite definir reglas de muestreo y combinaciones de prueba para la Unidad preconfigurada especificada. Temas relacionados Unidades preconfiguradas Descripción Descripción o nombre de código. Rutas La secuencia de operaciones necesarias para fabricar un artículo. Para cada operación, se especifica la tarea, la máquina y el centro de trabajo, así como la información sobre el tiempo de preparación y el tiempo de ciclo. Operación La operación de las rutas. Durante la operación, o tras ella, debe llevarse a cabo una inspección de calidad determinada. Tarea La tarea que se ejecuta durante la operación. De almacén El almacén del que se transfiere el artículo. Descripción Descripción o nombre de código. Configuraciones de inspección QM sólo recomienda Este campo se utiliza para indicar qué puede hacerse con los resultados de inspección. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los resultados de la inspección son una recomendación para el usuario, quien puede sobrescribir estos resultados. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los resultados de la inspección son obligatorios; el usuario no puede sobrescribir estos resultados. En este caso no puede utilizar pruebas destructivas. Nota Este campo anula el valor del campo QM sólo recomienda de la sesión Parámetros de Control de Calidad (qmptc0100m000). Método de bloqueo para inspecciones El método de bloqueo hace referencia al modo en que la fabricación, las compras o las ventas se detienen o controlan para realizar inspecciones. Nota Si se deselecciona la casilla de verificación QM sólo recomienda, no puede utilizarse este campo. Texto Muestra el texto relacionado con las combinaciones de calidad. Procedimiento estándar de prueba El código al que están vinculados los datos, necesario para comprobar las necesidades de calidad de un artículo. Puesto que se puede utilizar un procedimiento estándar de prueba para un grupo de productos que necesitan las mismas pruebas y estándares de calidad, un procedimiento estándar de prueba puede reducir el tiempo de manera considerable. Posición La posición en la estructura en la que debe realizarse una inspección de calidad determinada. |