| # Contrôles CTP étendus Des contrôles CTP approfondis sont effectués afin d’explorer la possibilité de produire une quantité supplémentaire d’un article donné, en plus de la planification existante. Si le contrôle DAV standard d’un article plan est insuffisant pour couvrir une demande particulière, des contrôles CTP étendus sont effectués. Dans Planification d'entreprise, il existe deux types de contrôles CTP étendus : Contrôle CTP/composant Contrôle capacité CTP Vous pouvez activer ou désactiver ces contrôles dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Vous pouvez momentanément désactiver des contrôles spécifiques dans la session Traitement DAV (cprrp4800m000). CTP/composant Un contrôle CTP/composant d’article plan consiste en un contrôle CTP total des composants d’un article pour lequel vous avez coché la case Critique pour CTP de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Selon la situation et le type d’article, Infor LN prend en compte l’une des listes suivantes pour exécuter des contrôles CTP/composant : Liste des matières critiques (BCM) si l’article dispose d’un plan directeur article. Nomenclature si Infor LN effectue le contrôle CTP dans l’ horizon d’ordre. L’article A n’est pas un article générique. Nomenclature générique si l’article est un article générique, Infor LN configure d’abord l’article commandé au moyen de la nomenclature générique, puis effectue un contrôle CTP/composant en prenant en compte les composants de la nomenclature spécifique. Pour chaque composant CTP critique, un contrôle CTP intégral est effectué. Ce contrôle peut comprendre plusieurs types de contrôles DAV et CTP basés sur les paramètres définis dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Notez que ceci peut déboucher sur un contrôle des composants multiniveau, dans lequel Infor LN vérifie également les composants de niveau inférieur. Remarque Le contrôle CTP d'un composant ne prend pas en compte la spécification, quelle que soit la valeur du champ Propagation de rattachement de demande dans la session Nomenclature (tibom1110m000). Infor LN part simplement du principe que tous les DAV des composants sont disponibles. Capacité CTP Un contrôle de capacité CTP relatif à un article plan implique un contrôle capacité de chaque ressource de la liste des capacités critiques sui est définie en tant que CTP critique. Combinaisons de contrôles Les contrôles CTP étendus sont cumulatifs par nature : Pour les articles, la disponibilité cumulée relative à une période donnée (rectifiée en prévision des ruptures de stock futures) est contrôlée. Pour les ressources, la capacité (rectifiée en prévision des ruptures de stock futures) est contrôlée jusqu'à et y compris une période donnée. Cette nature cumulative appelle une certaine prudence lorsque les contrôles de composants et de capacité sont l’un et l’autre utilisés pour un article. Le succès des deux contrôles ne signifie pas nécessairement que la disponibilité des composants et celle de la capacité interviendront au même moment. Une partie de la capacité peut en effet offrir cette disponibilité dans une période où les composants requis ne sont pas encore disponibles. Rubriques liées Types de contrôles DAV et CTP CTP/composant Capacité CTP Composant CTP et capacité CTP pour les clusters |