| # Planification du transport-Combinaison d'arrêts par plan de transport/itinéraire standard Planification du transport-Combinaison d'arrêts par plan de transport/itinéraire standard dans FP5 Le processus de planification ne tient pas compte des itinéraires standard et plans de transport. Ceci requiert la sélection de plusieurs groupes de moyens de transport pour un trajet. Le processus de planification crée actuellement des trajets et des arrêts à partir d'ordres combinés. Lors de la création des arrêts, la combinaison transporteur/LSP et groupe de moyens de transport/moyens de transport est sélectionnée. Planification du transport-Combinaison d'arrêts par plan de transport/itinéraire standard dans FP6 Pour permettre à la planification du transport de sélectionner la meilleure combinaison groupe de moyens de transport/moyens de transport, une nouvelle étape a été ajoutée au processus, Combinaison d'arrêts par plan de transport/itinéraire standard. Une fois les arrêts créés, Infor LN rassemble les arrêts qui utilisent le même plan de transport/itinéraire standard. Une fois les arrêts créés sur la base du même plan de transport/itinéraire standard, le traitement Infor LN de création de chargement détermine la combinaison idéale groupe de moyens de transport/moyens de transport pour ce groupe d'arrêts. Rubriques liées Procédure de création d'un chargement |