| # Segments de lignes La session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Segments de lignes \ Segments de lignes – tiasl1540m000 permet de définir des segments de lignes. Les segments de lignes doivent toujours commencer par un tampon. Un segment de ligne doit contenir un tampon. La présence d'un ou plusieurs postes est facultative mais un segment de ligne contient généralement plusieurs postes. Cette session permet d'afficher ou de modifier l'employé, c'est-à-dire le planificateur de segment en charge de la planification d'un segment de ligne spécifique. Liaison de segments de lignes à des lignes d'assemblage Ouvrez la session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Lignes d'assemblage \ Lignes d'assemblage - tiasl1530m000. Pour lier des segments de lignes à des lignes d'assemblage, procédez comme suit : Etape 1: Sélectionnez votre ligne d'assemblage principale. Sélectionnez l'option Ligne d'assemblage - Segments de lignes (tiasl1541m000) du menu approprié pour ouvrir la session. Etape 2: Liez les segments à la ligne d'assemblage principale dans l'ordre approprié. Remarque Pour lier la ligne d'approvisionnement à une ligne mère, vous devez lier le dernier segment de cette dernière au segment de la ligne mère. Le dernier poste d'une ligne d'approvisionnement doit être lié au poste d'approvisionnement de la ligne mère. Liaison de postes à des segments de lignes Ouvrez la session \ Fabrication \ Gestion de l'assemblage \ Segments de lignes \ Segments de lignes – tiasl1540m000. Pour lier des postes à des segments de lignes, procédez comme suit : Sélectionnez le segment de ligne et les postes concernés dans le menu approprié. La session Segment de ligne - Postes (tiasl1550m000) est lancée. Liez le tampon et les postes définis pour le segment de ligne à ce dernier. La session Segment de ligne - Postes (tiasl1550m000) vous permet d'afficher ou de modifier les postes d'un segment de ligne d'assemblage et la relation entre ces postes. Vous pouvez afficher soit les postes actuellement actifs, soit tous les postes d'un segment de ligne. La session Centres de charge (tirou0101m000) vous permet de lier des postes. Pour définir quels postes seront liés à des segments donnés, à une date donnée, utilisez la session de détails. Si vous utilisez PCF, vous pouvez faire appel à la procédure de définition de ligne de Configurator pour spécifier quels postes d'assemblage sont liés à tel ou tel segment, pour une date donnée. Remarque La séquence de postes commence par le tampon du segment de ligne courant mais se termine par celui qui est lié au segment de ligne suivant. Le dernier poste du dernier segment de ligne d'une ligne d'approvisionnement peut être connecté à un poste faisant partie d'un segment de ligne de la ligne d'assemblage principale. Par cette liaison, vous indiquez à quel poste de la ligne d'assemblage principal l'article assemblé de la ligne d'approvisionnement sera fourni. |