| # Contrôle capacité CTP Le CTP de capacité représente ce que vous pouvez produire en plus du DAV standard, en tenant compte de la capacité disponible des centres de charge critiques. Le composant CTP et la capacité CTP peuvent être considérés comme Création pour la vente. Infor LN calcule la quantité CTP à partir de capacité disponible d'un centre de charge et en fonction du nombre d'heures nécessaires pour fabriquer un produit fini supplémentaire. Exemple DAV de A = 10. CTP de centre de charge CC-1 = Trois heures. 0,5 heure de CC-1 est nécessaire pour produire une pièce de A. Si Infor LN réalise un contrôle DAV et un contrôle CTP composant pour l'article A, le résultat est 16 (DAV de A + CTP supplémentaire de CC-1). Activation du contrôle de capacité CTP Pour activer le contrôle de capacité CTP pour le produit fini : Cochez la case Capacité CTP de la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Cochez les cases Critique pour CTP et Gérer le plan directeur des ressources pour la ressource (centre charge) dans la session Ressource (cprpd2100m000). Infor LN utilise le plan directeur des ressources pour calculer la capacité CTP d'une ressource. Par conséquent, vous devez toujours cocher la case Gérer le plan directeur des ressources lorsque vous configurez une ressource comme critique pour CTP . Sinon, Infor LN ne calculera pas la capacité CTP pendant les contrôles CTP. CTP composant et capacité CTP combinés - mononiveau Si vous utilisez CTP composant et capacité CTP, le plus restrictif, composants ou capacité disponibles, prévaut. Exemple Un produit fini A est fabriqué dans un centre de charge CC-1 en utilisant le composant B. DAV de A = 10. DAV du composant B = Six pièces. CTP de centre de charge CC-1 = Sept heures. Une pièce du composant B et une heure de CC-1 sont requises pour produire une pièce de A. Si Infor LN réalise un contrôle CTP et un contrôle CTP composant pour l'article A, le résultat est 16 (CTP du composant B limite CC-1). CTP composant et capacité CTP combinés - plusieurs période Si vous combinez CTP composant et capacité CTP, Infor LN vérifie les composants et la capacité indépendamment l'un de l'autre, en fonction des quantités cumulées. Cela implique que la capacité critique n'est pas nécessairement disponible en même temps que le composant critique. Exemple L'exemple suivant illustre cette limite. t est le temps pendant lequel Infor LN exécute un contrôle CTP pour le produit fini A. Le décalage du composant B requis et de la capacité CC-1 est de trois périodes. Par conséquent, le composant et les capacités sont nécessaires avant le temps (t-3). La capacité CTP cumulée du centre de charge CC-1 à t-3 est de sept. La capacité disponible de sept heures qui crée le CTP cumulé n'est pas à t-3, mais plus tôt à t-4. Le composant B a un DAV cumulé de six pièces à t-3 et zéro pièces à t-4. Le composant B est requis pour exécuter l'opération sur le centre de charge CC-1. Dans cette situation, le contrôle CTP montre que vous pouvez produire six pièces à livrer le t, bien que la disponibilité exacte du centre de charge (t-4) et du composant (t-3) ne tombe pas à la même période. En fait, Infor LN calcule le CTP avec les chiffres CTP cumulés seulement (la capacité CTP cumulée et le DAV cumulé du composant). Infor LN ne tient pas compte de la relation entre le composant et la capacité. Dans ce cas, Infor LN indique que vous pouvez promettre la commande client à temps. Après avoir effectué un planification d'ordre, le centre de charge CC-1 est surchargé à t-3, mais la répartition de la capacité totale sur toutes les périodes correspond à la capacité disponible. Cette situation est le résultat d'un travail avec des quantités cumulées sur plusieurs périodes. Cette méthode de calcul est considérée comme correcte, parce que Planification d'entreprise est un outil de planification à capacité infinie. Pour effectuer des promesses de livraison en fonction de capacité limitée et considérer toutes les relations entre les centres de charge et les matières, vous devez utiliser le Serveur de remises de délais. CTP composant et capacité CTP combinés - multiniveau Si vous avez défini plusieurs composants et capacités critiques à différents niveaux d'une nomenclature dans la même branche, chaque niveau ajoute une quantité particulière à la quantité totale que vous pouvez promettre au client. Exemple Le produit fini A est fabriqué dans un centre de charge CC-1 en utilisant le composant B. Le composant B est à son tour fabriqué dans un centre de charge CC-2 en utilisant le composant C. L'article B est un composant. Ainsi dans l'onglet CTP de la session Articles - Planification (cprpd1100m000), vous devez cocher la case Critique pour CTP. En même temps, l'article B est également un produit. Ainsi, vous devez aussi cocher les cases CTP composant et Capacité CTP. DAV de A = 10. DAV du composant B = Six pièces. CTP de centre de charge CC-1 = Sept heures. DAV du composant C = Quatre pièces. CTP de centre de charge CC-2 = Trois heures. Sur les deux niveaux, vous avez besoin d'une pièce d'un composant et d'une heure de travail dans un centre de charge pour fabriquer un produit. If Infor LN effectue des contrôles CTP composant et capacité CTP pour l'article A, le résultat est le suivant :
Calcul CTP multiniveau
Niveau | DAV
--- | ---
Niveau 0 | 10 (DAV de A)
Niveau 1 | 6 (CTP du composant B limite CC-1)
Niveau 2 | 3 (CTP de CC-2 limite composant C)
Total | 19
CTP composant et capacité CTP combinés - plusieurs branches dans la nomenclature Si vous cochez plusieurs branches de la nomenclature, la branche la plus restrictive détermine la quantité disponible. Exemple Vous disposez d'un second composant D au niveau 1, en plus du composant B. DAV de D est zéro La branche de D limite la branche complète de B. Par conséquent, la quantité totale disponible est de 10 (DAV de A). |