| # Lignes de contrôle qualité spécifiques à l'ordre (qmptc0151m000) Cette session permet d'afficher ou de gérer les lignes de données d'ordres spécifiques de contrôle qualité. . Une ligne de contrôle est disponible pour chaque caractéristique ou combinaison aspect/caractéristiques. Les données liées à ces caractéristiques peuvent être modifiées pour cet ordre spécifique. Rubriques liées Procédure de test spécifique à l'ordre Séquence de contrôle qualité Numéro de séquence de l'ordre. Pour chaque séquence, un ou plusieurs échantillons sont prélevés pour tester les caractéristiques. Ligne de contrôle qualité Numéro qui identifie la ligne d'ordre de contrôle. Aspect Parties d'un article. Par exemple une vis peut avoir les aspects "axe" et "tête". Un aspect peut avoir une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, une tête de vis peut avoir un diamètre et une longueur, et un axe peut avoir un diamètre et une couleur. Caractéristique Référence à une qualité ou à une marque distinctive d'un article ou d'un composant d'article. Par exemple, son diamètre, sa longueur, son poids. Type de la caractéristique Type de la valeur mesurée. Unité de la caractéristique Unité dans laquelle la caractéristique d'un article est exprimée, par exemple, le mètre ou le kilogramme. Remarque Si vous avez sélectionné Fraction ou Nombre entier dans le champ Type de la caractéristique, vous devez renseigner le champ Unité de la caractéristique. Si vous avez sélectionné Option, le champ Unité de la caractéristique devient vide. Caractéristique pour l'algorithme Si cette case est cochée, cette caractéristique est utilisée comme variable ou comme constante dans l'algorithme d'une autre caractéristique. Groupe d'options Groupe de valeurs possibles pour une caractéristique. Pour chaque valeur (option), vous pouvez indiquer si celle-ci est acceptable ou non. Les options "bleu" et "rouge" constituent un groupe d'options. Exemple
Caractéristique | Valeur du pH
Test | test Litmus
Options. | bleu = acceptable
rouge = non acceptable
Remarque Vous pouvez saisir un groupe d'options si le champ Type de caractéristique contient la valeur Option. Méthode Type de valeur de caractéristique ou façon dont la valeur de caractéristique est calculée. Algorithme Expression qui est employée pour calculer une caractéristique au moyen d'autres variables ou caractéristiques fixes. Remarque Vous ne pouvez renseigner le champ Algorithme que si vous avez saisi Algorithme dans le champ Méthode. Saisissez le nom de l'algorithme utilisé pour calculer la caractéristique. Test Examen ou contrôle effectué sur une caractéristique. Il est possible de lier un ou plusieurs tests à une caractéristique. Zone de test Emplacement physique où s'effectue le test. Test destructif Si cette case est cochée, le test est destructif et l'article ne peut plus être utilisé après ce test. Si cette case n'est pas cochée, le test n'est pas destructif et l'article peut être utilisé après ce test. Type de résultat Type de résultat figurant dans l'état destiné à l'utilisateur. Unité de test Unité qui s'applique au test. Par exemple, le mètre, le litre ou le kilogramme. Remarque L'unité de caractéristique est la valeur par défaut. L'unité de test et l'unité de caractéristique doivent correspondre à la même quantité physique. Séquence des tests La séquence des test indique dans quel ordre les caractéristiques d'un groupe de tests sont testées. Si la valeur du champ Séquence des tests est zéro, l'ordre dans lequel cet(te) aspect/caractéristique est traité(e) n'est pas important pour le test. Un(e) aspect/caractéristique dont la valeur de séquence de test est zéro sera testé(e) une fois que tous les autres tests auront eu lieu. Exemple
| Test destructif | Séquence des tests
Test 1 | Non | 1
Test 2 | Oui. | 2
Explication : Les test destructif sera exécuté. Remarque Le numéro de séquence peut être le même pour plusieurs caractéristiques. Dans ce cas, les tests sont triés par aspect/caractéristique, à moins que le numéro de séquence de test soit zéro. Norme de test Norme habituellement employée pour le test. Par exemple, une norme DIN. Qualification Compétence spécifique ou expertise technique dont un ingénieur doit disposer pour accomplir ses tâches. Par exemple, des connaissances en électricité, la connaissance d'un équipement particulier, etc. Employé Personne qui effectue le test pour cette caractéristique. instrument Outil utilisé pendant les tests de qualité pour mesurer des caractéristiques données d'un article. Exemple
instrument | acidimètre
Caractéristique | Valeur du pH
Groupe d'instruments Code du groupe d'instruments. Groupe d'instruments ayant les mêmes caractéristiques. Description. Description ou nom du code. N° instrument Numéro d'instrument utilisable pour effectuer le suivi de ce dernier. Description. Description ou nom du code. Valeur fixe de caractéristique Valeur de caractéristique déterminée une fois pour toutes et comparée aux résultats de test saisis dans la session Données de test d'ordre de contrôle qualité (qmptc1115m000). Remarque Ce champ n'est applicable que si le contenu du champ Méthode est Fixe. Standard de la caractéristique Norme habituellement employée pour les caractéristiques. Il s'agit d'un champ d'information. Par exemple, une norme DIN. Norme La norme est la qualité souhaitée pour cette caractéristique, exprimée en unité de caractéristique. Remarque Ce champ n'est pas applicable si vous avez saisi Fixe dans le champ Méthode ou Option dans le champ Type de la caractéristique. Limite supérieure. La valeur de caractéristique la plus haute pour laquelle la qualité est acceptable, exprimée en unités de caractéristique. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite supérieure doit être supérieure ou égale à celle du champ Norme. Limite inférieure. La valeur de caractéristique la plus basse pour laquelle la qualité est acceptable, exprimée en unités de caractéristique. Remarque La valeur contenue dans le champ Limite inférieure doit être inférieure ou égale à celle du champ Norme. Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Ordre d'origine Numéro de la ligne d'ordre à laquelle l'ordre de contrôle s'applique. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou de la position des matières estimées. Opération Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Un contrôle qualité doit intervenir pendant ou après cette opération. Valider l'algorithme Vérifie la validité des données d'algorithme spécifiques de l'ordre. |