| # CTP/composant Dans un contrôle CTP composant pour un article, Infor LN vérifie si les composants sont en quantité suffisante pour produire cet article. En règle générale, un contrôle CTP composant s’effectue dans les situations suivantes : le DAV d’un article est contrôlé ; la valeur de DAV de l’article est insuffisante pour couvrir la demande en question ; Les contrôles CTP composant sont activés pour l’article concerné (voir la session Articles - Planification (cprpd1100m000)). Un contrôle CTP composant est exécuté sur la nomenclature (BOM) de l’article, sur sa liste des matières critiques (BCM) ou sur sa nomenclature générique s’il s’agit d’un article spécifique. Dans toutes les situations, vous devez cocher la case Critique pour CTP de la session Articles - Planification (cprpd1100m000) des articles composants que Infor LN doit prendre en compte pendant le contrôle CTP composant, de telle sorte que Infor LN les reconnaisse comme critiques pour CTP. Pour chaque composant CTP critique, Infor LN exécute un contrôle CTP total. Ce contrôle peut comprendre plusieurs types de contrôles DAV et CTP basés sur les paramètres définis dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Notez que ceci peut déboucher sur un contrôle des composants multiniveaux, dans lequel Infor LN vérifie également les composants de niveau inférieur. Remarque Le contrôle CTP d'un composant ne prend pas en compte la spécification, quelle que soit la valeur du champ Propagation de demande dans la session Nomenclature (tibom1110m000). Infor LN part simplement du principe que tous les DAV des composants sont disponibles. Exemple Vous produisez 4 articles : A, B, C et D. D est un composant critique de C C est un composant critique de B B est un composant critique de A Dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000) vous avez coché la case CTP/composant pour tous les articles et la case Critique pour CTP pour les articles B, C et D. Vous n’avez pas coché la case Capacité CTP, la case DAV/canaux de distribution ou la case CTP/famille de produits. Infor LN lance un contrôle CTP pour l’article A avec un contrôle DAV standard. Si le DAV de l’article A est insuffisant, Infor LN effectue un contrôle CTP multiniveau pour l’article B. Ce qui veut dire que les données suivantes sont vérifiées : le DAV de l’article D ; le DAV de l’article C, auquel s’ajoute le volume qui peut être produit à partir du DAV de l’article D ; le DAV de l’article B, auquel s’ajoute le volume qui peut être produit à partir du DAV de l’article C. Date de besoin du composant Si vous effectuez un contrôle CTP composant, Infor LN calcule la date de besoin du composant en fonction de la date de besoin de l’article principal. La différence entre la date de besoins de l’article principal et celle du composant est appelée décalage. Infor LN planifie le décalage par rapport au calendrier applicable et au type de disponibilité définis dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000). La valeur du champ Période de temps CTP/composant dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) a également une incidence sur le décalage. Utilisation de la nomenclature (BOM) Si le contrôle CTP composant est basé sur la nomenclature (BOM), Infor LN calcule la date de besoin du composant à l’aide des données des sessions Nomenclature (tibom1110m000) et Articles - Production (tiipd0101m000). Si, dans la session Nomenclature (tibom1110m000), la case Utiliser le décalage est cochée, le décalage utilisé par Infor LN est la valeur du champ Décalage dans cette session. Si, dans la session Nomenclature (tibom1110m000), la case Utiliser le décalage n’est pas cochée, le décalage utilisé par Infor LN est le délai de fabrication de l’ article principal. Le délai de fabrication d’un article est défini dans le champ Délai de fabrication de la session Articles - Production (tiipd0101m000). Utilisation de la liste des matières critiques (BCM) Si le contrôle CTP composant est basé sur la liste des matières critiques (BCM), Infor LN calcule la date de besoin du composant à l’aide des données de la session Liste des matières critiques (cprpd3120m000). Si la case est cochée dans la session Nomenclature (tibom1110m000), Infor LN utilise la valeur du champ Décalage dans la session Liste des matières critiques (cprpd3120m000). Préparation des contrôles CTP composant Configuration de l’article principal Si la case CTP/composant de la session Articles - Planification (cprpd1100m000) est cochée pour un article particulier, vous pouvez effectuer des contrôles CTP composant pour l’article correspondant. La case Composant de la session Traitement DAV (cprrp4800m000) ne doit pas être cochée afin que les contrôles CTP composant soient désactivés pour cet article. Remarque Les contrôles CTP sont également employés dans le cadre des configurations sur commande. Configuration des composants Dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000), cochez la case Critique pour CTP pour tous les composants à vérifier. Définissez un décalage de l’une des manières suivantes : Dans la session Nomenclature (tibom1110m000), cochez la case Utiliser le décalage et saisissez le décalage dans le champ Décalage. Si un article est utilisé comme composant pour plusieurs articles principaux, vous devez spécifier ce décalage dans chaque nomenclature où apparaît ce composant. Dans la session Nomenclature (tibom1110m000), désactivez la case Utiliser le décalage. Dans la session Articles - Production (tiipd0101m000), saisissez le décalage dans le champ Délai de fabrication. Si l’article est utilisé comme composant pour plusieurs articles principaux, Infor LN utilise cette valeur dans les calculs CTP pour chaque produit fini. Rubriques liées Types de contrôles DAV et CTP Contrôles CTP étendus Procédure de contrôle CTP Réservations CTP/composant Composant CTP et capacité CTP pour les clusters |