| # Liaison du numéro d'évolution - variables de processus Vous pouvez utiliser cette session dans l'onglet Numéro d'évolution - Variables de processus de la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Exemple La distance constitue l'un des paramètres liés à un émetteur infrarouge. Lors du processus de vente, le client doit spécifier la distance requise pour l'appareil. La distance standard est de 10 mètres, paramètre défini par la variable de processus DISTANCE. Dans la session Opération (étape) - Variables de processus (tirou1111m000), vous pouvez indiquer que pour l'une des opérations, une valeur cible de 10 mètres doit être imprimée sur les documents d'ordre de fabrication. Si, par exemple, pour une commande client spécifique dont le numéro d'évolution est 4567, un client souhaite une distance de 15 mètres, cette valeur doit être saisie dans la session Numéro d'évolution - Variables de processus (tirou1114m000): Numéro d'évolution : 4567 Variable de processus : DISTANCE Valeur cible : 15.0 Cette valeur remplace la distance de 10 mètres lorsqu'un ordre de fabrication est généré pour le numéro d'évolution 4567. Une distance de 15 mètres est imprimée sur le document d'ordre de fabrication. Liaison de variables de processus et de numéros d'évolution La définition des valeurs des variables de processus souhaitées par le client fait partie du processus de vente. Aucune information détaillée sur les gammes et les nomenclatures n'est fournie par le représentant. Lors de la configuration des numéros d'évolution, vous pouvez définir des variables de processus pour un numéro d'évolution dans l'onglet Numéro d'évolution - Variables de processus de la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Si l'ordre de fabrication est créé pour le numéro d'évolution, la valeur cible standard d'une variable de processus est remplacée par la valeur définie dans la session Numéro d'évolution - Variables de processus (tirou1114m000). Cette valeur cible standard est également remplacée lors de l'impression des documents d'ordre de fabrication. Par conséquent, les modifications effectuées après la création de l'ordre de fabrication mais avant l'impression du document d'ordre sont appliquées. Remarque Les restrictions suivantes sont à noter : Si vous définissez une nouvelle valeur cible dans la session Numéro d'évolution - Variables de processus (tirou1114m000), elle remplace les valeurs cible existantes pour un numéro d'évolution spécifique. Reprenons l'exemple ci-dessus : si vous définissez une valeur cible pour la variable DISTANCE, les valeurs cible de toutes les variables de processus DISTANCE sont remplacées pour tous les ordres de fabrication, pour le numéro d'évolution 4567, quel que soit l'article. Si vous définissez une valeur cible pour une variable de processus spécifique dans la session Numéro d'évolution - Variables de processus (tirou1114m000), mais que la variable de processus n'est pas définie dans la gamme, cette variable et la nouvelle valeur cible créée ne sont plus affichées dans la micro-gamme. Dans ce cas, Infor LN ne peut pas identifier l'article ou l'opération pour lesquels la variable de processus doit être affichée. Il est toujours possible de modifier les valeurs cibles dans la session Numéro d'évolution - Variables de processus (tirou1114m000) mais ces modifications ne seront prises en compte que si le statut de l'ordre de fabrication est Planifié ou Programmé. Si, pour un ordre de fabrication, la répartition comporte plusieurs numéros d'évolution, la valeur cible existante est remplacée dans les cas suivants : Le numéro d'évolution spécifié se trouve dans la répartition. La variable de processus spécifiée est utilisée dans la micro-gamme. Si pour différents numéros d'évolution d'une répartition d'ordre de fabrication spécifique, une nouvelle valeur cible est chaque fois définie pour une même variable de processus, il n'est pas possible de prévoir le résultat obtenu. Une valeur cible quelconque peut être utilisée, car il existe une seule gamme, même si l'ordre de fabrication possède une répartition. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution Micro-gamme Configuration d'une micro-gamme |