| # Rejets d’ordres de fabrication Si un article produit via un ordre de fabrication est défectueux ou n’atteint pas le niveau de qualité requis, vous devez le signaler comme rejeté. Pour signaler un article comme rejeté, saisissez la quantité rejetée dans le champ Rejeté de la session de détails Déclaration des opérations achevées (tisfc0130m000). Vous pouvez signaler les articles rejetés à chaque opération de l’ordre de fabrication. Si un ordre de fabrication ne comporte pas d’opérations, vous pouvez signaler les articles rejetés dans la session Déclaration des ordres achevés (tisfc0520m000). Si un test destructif des produits est réalisé dans le cadre du contrôle qualité, la quantité rejetée doit être au moins égale à la quantité testée. Rebut et rendement Dans le processus de fabrication, il est souvent nécessaire de planifier une quantité supérieure à la quantité réelle requise, car une partie du produit obtenu peut ne pas être conforme aux spécifications. De plus, certains composants peuvent se casser ou être impropre à la fabrication. Ce phénomène peut être modélisé au moyen des paramètres de rebut et de rendement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Rebut et rendement. Motif du rejet Si le champ Util. codes Motif pour art. rejetés de la session Paramètres de pilotage de l'atelier (tisfc0500m000) contient Facultatif ou Obligatoire, et si vous signalez une opération comme achevée alors que la quantité rejetée est différente de la quantité planifiée, vous devrez indiquer le motif du rejet. Utilisez un motif de type Résultat de rejet de production. Pour définir les motifs d’un rejet, utilisez la session Motifs (tcmcs0105m000). Quantité rejetée planifiée La quantité rejetée planifiée est basée sur le rebut et le rendement planifiés. Si le type de rendement est En continu, la quantité rejetée planifiée est égale à zéro (0). Vous pouvez définir le type de rendement dans la session Opérations de gammes (tirou1102m000). Si le type de rendement est Discret, la quantité rejetée planifiée est calculée comme suit :
    Quantité rejetée planifiée = ((Quantité planifiée en entrée - Rebut) x (1 - Taux de rendement /100)) + Rebut
Vous pouvez utiliser les motifs enregistrés à des fins d’amélioration de la qualité. Retouche Si le produit d’un ordre de fabrication n’a pas un niveau qualité acceptable, mais peut faire l’objet d’une réparation, vous pouvez le signaler comme achevé et créer un ordre de reprise. Pour plus d’informations, reportez-vous à Ordres de reprise. Analyse des articles rejetés Pour imprimer les quantités d’articles rejetés, utilisez la session Impression des rejets (tisfc0403m000). Le rapport affiche les quantités rejetées et les motifs du rejet. Le rapport affiche l’opération, la tâche et le centre de charge dans lesquels les rejets se sont produits. Vous pouvez imprimer tous les rejets d’une machine donnée, par exemple. Pour consulter l'historique des rejets, utilisez la session Impression de l'historique des rejets (ticst3403m000). Magasin pour les rejets Une approche alternative des articles rejetés consiste à signaler ceux-ci comme achevés, tout en les transférant dans un magasin distinct. Pour éviter que le processus de planification de Infor LN considère les articles rejetés comme disponibles, vous pouvez stocker ceux-ci dans un magasin ignoré par Planification d'entreprise. Pour définir un magasin ignoré par Planification d'entreprise, définissez ce magasin dans Magasins (tcmcs0503m000) et désactivez la case Inclure dans Planification d'entreprise. Rubriques liées Déclaration d'achèvement Déclaration des opérations achevées Opérations de fabrication Déclaration des quantités achevées et rejetées Rebut et rendement Ordres de reprise |