| # Etapes opératoires (tirou1105m000) Cette session permet de définir les étapes opératoires d'une micro-gamme. Les étapes opératoires sont associées à une combinaison d'article, de gamme et d'opération de gamme. Pour chaque opération de gamme, vous pouvez définir une ou plusieurs étapes opératoires. L'ordre des étapes opératoires est indiqué par leur numéro de série. Vous pouvez également lier un repère topographique à l'étape opératoire pour indiquer l'endroit où un composant spécifique doit être monté sur l'article. Dans le menu approprié, vous pouvez choisir l'une des options suivantes : Variables de processus, pour associer des variables de processus à l'étape opératoire dans la session Opération (étape) - Variables de processus (tirou1111m000). Instructions, pour associer des instructions à l'étape opératoire dans la session Opération (étape) - Instructions (tirou1112m000). Outils, pour associer des outils à l'étape opératoire dans la session Opération/étape opératoire - Outils (tirou1110m000). Rubriques liées Micro-gamme Article Article présent dans les modules de Fabrication. Il s'agit d'un article acheté, fabriqué ou générique qui est utilisé dans une nomenclature de production/générique ou dans une gamme de production/générique. Gamme Séquence des opérations nécessaires à la fabrication d'un article. Pour chaque opération, la tâche, la machine et le centre de charge sont précisés, de même que les informations relatives au temps de préparation et au temps de cycle. Operation Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. / Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. Infor LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro. Vous avez parfois la possibilité d'influer sur la numérotation en définissant les paramètres correspondants. Etape opératoire Sous-opération liée à une opération de gamme. Une étape opératoire contient des instructions ou des informations relatives aux traitements ou aux outils. Repère topographique Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Vous pouvez utiliser la fonction Zoom dans ce champ pour accéder à la session Repères topographiques par article (tcibd0120m000). Rubriques liées Présentation des repères topographiques Gamme Quantité de l'article fabriqué sur laquelle est basée la gamme. Une quantité de gamme permet d'inclure des temps d'exécution très courts dans la gamme d'un article. Exemple
Quantité de gamme | 100
Temps de cycle | 60 minutes
Cent articles sont fabriqués sur une durée de 60 minutes. Par conséquent, le temps d'exécution d'un article est de 0,6 minute. Gamme Quantité physique dans laquelle un article ou une marchandise est gérée. Par exemple, une quantité de bois peut être exprimée en tant que longueur en utilisant le mètre comme unité, ou en tant que volume en utilisant le mètre cube comme unité. |