| # Clôture des contrôles qualité d'ordres (qmptc1205m000) Cette session permet de contrôler une plage d'ordres d'origine (commandes fournisseurs, commandes clients ou ordres de fabrication) qui ont le statut Traité et dont la méthode de blocage est Continuer. Infor LN vérifie quelles quantités sont indiquées sur les ordres d'origine et les compare aux quantités saisies dans l'application Qualité. Les résultats sont affichés dans un état. Rubriques liées Contrôles qualité d'ordres Plage de sélection Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Ordre Numéro d'ordre de l'origine du contrôle qualité. Ligne d'ordre d'origine Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Opération Une des séries d'étapes d'une gamme, qui sont exécutées successivement pour fabriquer un article. Les données suivantes sont collectées au cours d'une opération de gamme : Tâche. Exemple : sciage. Machine utilisée pour exécuter la tâche (facultatif). Exemple : scie. Lieu d'exécution de la tâche (centre de charge). Exemple : scierie. Nombre d'employés nécessaires à l'exécution de la tâche. Ces données sont utilisées pour calculer les délais des ordres, planifier les ordres de fabrication et calculer les prix de revient. Séquence d'ordre d'origine Numéro de séquence de l'ordre de contrôle qualité, qui est fonction des caractéristiques testées sur les différents échantillons. Contrôle Affiche une liste de lignes d'ordre de contrôle qualité générées pour un ordre particulier. Ces lignes correspondent aux caractéristiques gérées pour chaque groupe de tests lié au code qualité. Contrôle Affiche la séquence du contrôle qualité effectué. Ligne de contrôle qualité Numéro de proposition d'entrée en stock ou de proposition de sortie de stock. Unité de manutention Une unité de manutention est une structure de matières d'emballage ou partie d'une telle structure. Une unité de manutention a les attributs suivants : Code d'identification Emballage (facultatif) Quantité d'emballages (facultatif) Important Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé au moyen de cette unité. L'emballage fait référence au type de conteneur ou autres matières d'emballage dont est constituée l'unité de manutention. Par exemple : En définissant un emballage tel qu'une caisse de bois pour une unité de manutention, vous indiquez que l'unité de manutention est une caisse de bois. Imprimer Etat Si cette case est cochée, Infor LN lance l'impression du rapport de traitement. Imprimer les séries Si cette case est cochée, Infor LN imprime les numéros de série de l'ordre de contrôle qualité standard. Traiter Vérifie et, le cas échéant, ferme collectivement les ordres de contrôle qualité pour lesquels vous avez saisi les données de test. Vous pouvez achever les ordres par : Norme: Les ordres de contrôle qualité sont sélectionnés par origine comme spécifié dans la session Combinaisons de test (qmptc0111m000). Stockage: Un groupe d'ordres est sélectionné pour le contrôle qualité. Ordre: Un groupe d'ordres est sélectionné en fonction des numéros d'ordre, sans prendre en compte l'origine. Avant que les ordres de contrôle soient achevés, Infor LN vérifie : si le nombre d'échantillons pris en compte pour chaque ordre de contrôle est suffisant ; si le nombre de contrôles pour chaque ligne d'ordre de contrôle est suffisant. Une fois qu'une ligne d'ordre de contrôle est achevée, le statut passe à Terminé. Dès que toutes les lignes d'ordre de contrôle ont le statut d'ordre Terminé, l'ordre complet reçoit le statut Terminé. Une fois qu'une ligne d'ordre est achevée, vous ne pouvez plus ajouter, modifier ou supprimer de données de contrôle |