| # Codes postaux par itinéraire standard (fmlbd0151m000) Cette session permet d'afficher et de gérer les codes postaux des itinéraires standard. Pour chaque itinéraire standard, les codes postaux sont organisés en plages par pays. Remarque Utilisez la section Cartes pour afficher l'emplacement du Adresse de référence. Vous ne pouvez sélectionner qu'un enregistrement à la fois. Une plage est constituée des éléments suivants : un numéro de séquence, un pays, une plage de codes postaux dans ce pays, une adresse de référence. La Séquence dans itinéraire détermine l'ordre dans lequel les plages sont visitées par le transporteur. Pour définir une plage, saisissez son premier code postal dans le champ Code postal De et son dernier code postal dans le champ Code postal A. Le transporteur peut enlever ou livrer les marchandises aux adresses comprises dans la plage. L'Adresse de référence est l'adresse la plus importante de la plage. En règle générale, il s'agit d'un point d'allotissement ou de transbordement. Notez qu'un itinéraire standard peut être une étape d'un plan de transport. Exemple Pour définir l'itinéraire standard AMS - PAR, soit Amsterdam - Paris via Bruxelles, vous avez besoin de trois plages : Séquence n° 1 ; Pays-Bas ; codes postaux 1000AA à 1199ZZ ; adresse de référence : Amsterdam, point d'allotissement. Séquence n° 2 ; Belgique ; codes postaux 1000 à 1100 ; adresse de référence : Bruxelles, point d'allotissement/de transbordement. Séquence n° 3 ; France ; codes postaux 92974 à 92984 ; adresse de référence : Paris, point de transbordement. Rubriques liées Utilisation des itinéraires standard Utilisation des plans de transport Méthodes de planification Pays Pays dont est issue la plage de codes postaux de l'itinéraire standard. Le transporteur peut visiter les adresses comprises dans la plage de codes postaux pour enlever ou livrer des marchandises. Itinéraire standard Itinéraire standard pour lequel des codes postaux sont gérés. Code postal De Premier code postal de la plage de codes postaux de l'itinéraire standard actuel. Le transporteur peut visiter les adresses comprises dans la plage de codes postaux pour enlever ou livrer des marchandises. Code postal A Dernier code postal de la plage de codes postaux de l'itinéraire standard actuel. Le transporteur peut visiter les adresses comprises dans la plage de codes postaux pour enlever ou livrer des marchandises. Séquence dans itinéraire Numéro de séquence de la plage de codes postaux. Le numéro de séquence détermine l'ordre dans lequel le transporteur visite les plages. Adresse de référence L'Adresse de référence est l'adresse la plus importante de la plage de codes postaux. En règle générale, il s'agit d'un point d'allotissement ou de transbordement. |