| # Dissocier : supprimer une unité de manutention fille d'une unité mère Vous pouvez utiliser la commande Unlink from Parent dans le menu approprié de la session Compose Handling Units (whwmd5130m100) pour supprimer une unité de manutention fille de son unité mère. Pour supprimer une unité de manutention fille de son unité mère, procédez comme suit : Dans la session Compose Handling Units (whwmd5130m100), sélectionnez l'unité de manutention que vous souhaitez supprimer de son unité mère. Dans le menu approprié, choisissez Unlink from Parent. L'unité de manutention fille et les filles de cette unité fille n'ont alors plus aucune connexion avec l'unité mère ; elles deviennent une hiérarchie d'emballage autonome. Conseil Utilisez l'Tree Structure pour gérer une unité de manutention ou une hiérarchie d'emballage. L'arborescence présente sous forme graphique la hiérarchie de l'unité de manutention que vous visualisez ou gérez et possède les mêmes fonctions de maintenance que la session Compose Handling Units (whwmd5130m100). Voir aussi Gestion des unités de manutention |