| # Génération/consolidation des unités de manutention lors du prélèvement Les cases Génér. unité manutention pour en-tête d'expédition pendant le prélév. et Consolid. unités de manut. ds ligne d'expédition durant prélèvement servent à générer une structure d'unité de manutention pour les expéditions ou les lignes d'expédition. Les exemples suivants montrent comment définir ces cases pour générer la structure d'unité de manutention recommandée.
Ligne d'ordre de sortie de stock | Quantité | unité de manutention,
--- | --- | ---
100034 | 1000 |
Proposition de sortie de stock |  |
360289 | 500 | HU1
| 300 | HU2
| 500 | HU3
Lancement d'une proposition de sortie de stock 360289.
| Génér. unité manutention pour en-tête d'expédition pendant le prélév. | Consolid. unités de manut. ds ligne d'expédition durant prélèvement
| Sélectionnée | Désactivée | Sélectionnée | Désactivée
1 | X |  | X |
2 |  | X | X |
3 | X |  |  | X
4 |  | X |  | X
Pour chaque combinaison de paramètres, la structure de l'unité de manutention qui en résulte s'affiche ci-dessous. 1
Expédition | unité de manutention, | Quantité | Commentaire
--- | --- | --- | ---
454587 | HU0 | 1000 | Unité de manipulation de niveau supérieur, générée pour l'en-tête d'expédition.
Ligne d'expédition | HU00 | 1000 | Unité de manipulation de niveau intermédiaire, générée pour la ligne d'expédition.
453286 | HU1 | 500 | Les unités de manipulation des propositions de sortie stock sont fusionnées sur une même ligne d'expédition et deviennent des unités de manutention enfant de HU00.
| HU2 | 300
| HU3 | 500
La structure de l'unité de traitement reflète pleinement la structure d'expédition. 2
Expédition | unité de manutention, | Quantité | Commentaire
--- | --- | --- | ---
454587 |  |  |
Ligne d'expédition | HU0 | 1000 | Unité de manipulation de haut niveau, générée pour la ligne d'expédition.
453286 | HU1 | 500 | Les unités de manipulation des propositions de sortie de stock sont fusionnées sur une même ligne d'expédition et deviennent des unités de manutention enfant de HU0.
| HU2 | 300
| HU3 | 500
La structure de l'unité de traitement reflète pleinement la structure de la ligne d'expédition. 3
Expédition | unité de manutention, | Quantité | Commentaire
--- | --- | --- | ---
454587 | HU0 | 1000 | Unité de manipulation de niveau supérieur, générée pour l'en-tête d'expédition.
Ligne d'expédition |  |  |
453286 | HU1 | 500 | Les unités de manipulation des propositions de sortie de stock deviennent des unités de manutention enfant de HU0. Elles ne sont pas fusionnées. Etant donné que la case Consolid. unités de manut. ds ligne d'expédition durant prélèvement est décochée, une ligne d'expédition distincte est générée à la place pour chaque unité de manutention.
453287 | HU2 | 300
453288 | HU3 | 500
4
Expédition | unité de manutention, | Quantité | Commentaire
--- | --- | --- | ---
454587 |  |  |
Ligne d'expédition |  |  |
453286 | HU1 | 500 | Une ligne d'expédition distincte est générée depuis la proposition de sortie de stock pour chaque unité de manutention.
453287 | HU2 | 300
453288 | HU3 | 500
Rubriques liées Hiérarchies d'emballage |