| # Utilisation d'unités de manutention dans le processus d'expédition Cette rubrique décrit les processus d'expédition qui utilisent des unités de manutention. Unités de manutention - Points importants La hiérarchie des unités de manutention est indépendante de la structure d'expédition administrative. La structure d'expédition administrative subit des modifications minimes lorsque vous préparez manuellement des hiérarchies d'emballage. Plusieurs unités de manutention peuvent être liées à une ligne d'expédition à la suite du processus de prélèvement. Vous pouvez à de nombreuses reprises modifier la hiérarchie d'emballage proposée par Infor LN. Vous pouvez déplacer des unités de manutention au sein d'une ligne d'expédition, entre deux lignes d'expédition et même entre deux expéditions, après la confirmation. En revanche, il est impossible de préparer des unités de manutention provenant de magasins expéditeurs différents. La session Unités de manutention de ligne d'expédition (whinh4534m000) permet d'afficher les unités de manutention liées à une ligne d'expédition. Vous pouvez confirmer une expédition par ligne d'expédition ou par unité de manutention. Vous pouvez confirmer n'importe quelle unité de la hiérarchie d'emballage. Lorsque vous confirmez une expédition par unité de manutention, les lignes d'expédition peuvent n'être que partiellement confirmées. Dans ce cas, l'unité de manutention confirmée (et ses enfants) prend le statut Expédié, tandis que le statut de la ligne d'expédition passe à Confirmation. Une fois toutes les unités de manutention confirmées, la ligne d'expédition prend le statut Confirmé et Infor LN peut procéder à des mises à jour du stock et financières. Vous pouvez geler n'importe quelle unité de la hiérarchie d'emballage. Lorsque vous gelez une unité de manutention, la liste d'expédition prend le statut Partiellement gelé. Une fois que toutes les unités de manutention ont le statut Gelé, la ligne d'expédition prend également le statut Gelé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Statut d'expédition et de chargement. Création d'une ligne d'expédition Lorsqu'elle est prélevée, une unité de manutention est liée à une ligne d'expédition existante. Vous ne pouvez mettre à jour une ligne d'expédition existante que lorsqu'elle a le statut Ouvert. Association d'unités de manutention à une ligne d'expédition Cochez la case Consolid. unités de manut. ds ligne d'expédition durant prélèvement dans la session Magasin - Article (whwmd2110s000) pour lier plusieurs unités de manutention à une ligne d'expédition, au cours du processus de prélèvement. Si la case Consolid. unités de manut. ds ligne d'expédition durant prélèvement n'est pas cochée, Infor LN ne lie qu'une seule unité de manutention à la ligne d'expédition au cours du processus de prélèvement. Le prélèvement des unités de manutention suivantes entraîne la création d'une autre ligne d'expédition. Unité de manutention pour l'en-tête d'expédition Si vous cochez la case Génér. unité manutention pour en-tête d'expédition pendant le prélév. dans la session Magasins (whwmd2500m000), une unité de manutention est générée pour l'en-tête d'expédition. Les unités de manutention des lignes d'expédition sont liées à cette unité-ci. Si une ligne d'expédition ne comporte pas d'unité de manutention, cette dernière peut être générée, à condition que l'utilisation d'unités de manutention soit activée pour l'article de la ligne d'expédition. La nouvelle unité de manutention est liée à l'en-tête d'expédition. Le lien entre l'en-tête d'expédition et l'unité de manutention peut être rompu à une étape ultérieure au cours du processus de préparation des unités de manutention. Exemple En cas d'ajout d'unités de manutention provenant d'une autre expédition, la nouvelle unité préparée est associée à plusieurs expéditions. Lorsque des unités de manutention sont déplacées dans l'arborescence d'une autre expédition, la nouvelle unité préparée ne reflète qu'une partie de la ligne d'expédition. Unité de manutention associée à la ligne d'expédition Il est possible de lier plusieurs unités de manutention à une ligne d'expédition. La session Unités de manutention de ligne d'expédition (whinh4534m000) permet de lier des unités de manutention à une ligne d'expédition. Plusieurs unités de manutention sont générées pour une seule ligne d'expédition si une définition d'emballage est liée à une ligne d'expédition. Le contenu maximal d'une unité de manutention est la quantité que peut contenir un emballage rattaché à un niveau particulier dans une définition d'emballage. Si une seule unité de manutention est liée à la ligne d'expédition, le champ Unité de manutention de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) affiche le numéro d'unité de manutention de la ligne d'expédition. Si plusieurs unités de manutention sont liées, ce numéro n'est pas affiché. La case Unité(s) de manutention présente(s) de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) est cochée dans les deux cas. Attribution du statut 'non expédié' à une unité de manutention Vous pouvez définir une unité de manutention ayant le statut Réservé comme 'non expédiée'. Lorsque vous définissez une unité de manutention ayant le statut Réservé comme 'non expédiée', alors qu'elle n'est pas directement liée à un processus de sortie de stock actif, la quantité Prévu non expédié est modifiée pour les unités enfants dans la session Sortie de stock par unité de manutention (whinh2123m000). La structure d'emballage par ligne d'expédition et la ligne elle-même sont également modifiées en conséquence. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Division d'une unité de manutention Vous pouvez diviser une unité de manutention dont le statut est Réservé. L'unité sélectionnée est divisée sur la base de la quantité d'emballage ou de la quantité de contenu. Vous pouvez diviser une unité de manutention liée à un processus de sortie de stock. Division d'une ligne d'expédition Lorsque des unités de manutention sont liées à une ligne d'expédition, il n'est possible de diviser la ligne qu'en sélectionnant une unité enfant déplacée vers l'expédition de destination. Préparation d'une expédition Lorsque vous préparez des expéditions, vous pouvez déplacer des lignes vers d'autres expéditions. Cela n'a aucune incidence sur l'arborescence de l'unité de manutention. Cependant, l'unité de manutention est liée à une autre ligne d'expédition. Les valeurs des sessions Unités de manutention de ligne d'expédition (whinh4534m000) et Sortie de stock par unité de manutention (whinh2123m000) sont mises à jour avec les informations de la nouvelle expédition. Confirmation de l'expédition par unité de manutention Vous pouvez confirmer une ligne d'expédition par unité de manutention. Il est possible de confirmer toutes les unités ayant le statut Réservé ou Gelé liées à la ligne d'expédition. Le statut des unités confirmées devient Expédié. Si toutes les unités de manutention liées à une ligne d'expédition n'ont pas le statut Expédié, la ligne prend le statut Confirmation. Une fois que le statut Expédié a été affecté à toutes les unités de manutention de la ligne d'expédition, cette dernière prend le statut Expédié. Une fois que le statut Expédié est affecté à la ligne d'expédition, les niveaux de stock, les transactions de stock et financières, les comptes de matière d'emballage, etc., sont mis à jour. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédures de sortie de stock et unités de manutention. Pour plus d'informations sur le statut d'expédition, reportez-vous à la rubrique Statut d'expédition et de chargement. Confirmation de l'expédition par ligne d'expédition Lorsque vous confirmez une expédition par ligne d'expédition et que les unités de manutention existent pour la ligne d'expédition, le statut Expédié est affecté aux unités qui ne l'ont pas. Il n'est pas possible de contrepasser les éléments suivants : ligne d'expédition partiellement confirmée/confirmée ; unité de manutention partiellement confirmée/confirmée. Il est possible de contrepasser les éléments suivants : ligne d'expédition partiellement gelée/gelée ; unité de manutention partiellement gelée/gelée. Suppression d'une unité de manutention d'une ligne d'expédition ouverte Si vous supprimez l'unité de manutention d'une ligne d'expédition ouverte, Infor LN supprime toutes les unités de la ligne. Si Infor LN ne parvient pas à supprimer une ou plusieurs unités de manutention, aucune des unités liées n'est supprimée. Pour supprimer les unités de manutention, sélectionnez approprié > Supprimer unité de manutention. Si vous supprimez l'unité de manutention d'une ligne d'expédition ouverte : le champ Unité de manutention de la session Lignes d'expédition (whinh4131m000) n'est plus renseigné ; la case Unité(s) de manutention présente(s) n'est plus cochée dans la session Lignes d'expédition (whinh4131m000); les unités de manutention de la ligne d'expédition sont supprimées et fermées. Rubriques liées Unités de manutention Gestion des unités de manutention Génération d'unités de manutention Procédures de sortie de stock et unités de manutention |