| # Génération d'unités de manutention Vous pouvez générer des unités de manutention à n'importe quel stade du flux de marchandises en entrée en stock, du flux de marchandises en sortie de stock ou du stockage, à condition que la fonction d'unité de manutention soit correctement configurée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Définition d'unités de manutention. Diverses options permettent de générer des unités de manutention : Automatiquement Vous pouvez configurer la génération automatique d'unités de manutention pour des marchandises en entrée en stock comme en sortie de stock. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Configuration de la génération automatique d'unités de manutention à partir d'avis d'expédition et Confirmation du prélèvement. Par lot Dans la session Génération des unités de manutention (whwmd5230m000), vous pouvez générer des unités de manutention pour des plages de lignes d'ordre, d'expédition, de réception, etc. Manuellement Vous pouvez générer manuellement des unités de manutention pour des entités individuelles dans les sessions suivantes : Entrée en stock Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000) En-têtes de réception magasin (whinh3110m000) Réception magasin (whinh3512m000) Lignes de réception (whinh3112s000) Avis d'expédition (whinh3100m000) Avis d'expédition - Lignes (whinh3101m000) Proposition d'entrée en stock (whinh3525m000) Contrôles des magasins (whinh3122m000) Sortie de stock Proposition de sortie de stock (whinh4525m000) Contrôles des magasins (whinh3122m000) Expéditions (whinh4130m000) Lignes d'expédition (whinh4131m000) Si vous générez une unité de manutention pour un enregistrement d'en-tête, Infor LN génère une unité de manutention mère pour l'en-tête et une unité de manutention fille pour chacune des lignes. Par exemple, si vous générez une unité de manutention pour une expédition comportant trois lignes, Infor LN génère une unité de manutention mère pour l'en-tête et une unité de manutention fille pour chacune des trois lignes d'expédition. Si vous cochez la case Génér. unité manutention pour en-tête d'expédition pendant le prélév. dans la session Magasins (whwmd2500m000), les unités de manutention sont générées pour l'en-tête d'expédition. Les unités de manutention existantes de la ligne d'expédition sont liées à l'unité de manutention de l'en-tête d'expédition généré. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Utilisation d'unités de manutention dans le processus d'expédition. Si vous générez une unité de manutention pour une ligne, par exemple une ligne de réception, Infor LN génère une unité de manutention pour la ligne de réception. Si la ligne comprend un article de nomenclature, Infor LN génère une unité de manutention mère pour la ligne et une unité de manutention fille pour chacun des composants. Si des définitions d'emballage ont été spécifiées pour des articles ou des tiers, elles apparaissent comme définitions par défaut sur les lignes d'ordres ou les lignes d'expédition. Si vous sélectionnez la définition d'emballage par défaut de la ligne d'ordre ou de la ligne d'expédition (ou sélectionnez une autre définition que celle par défaut), Infor LN génère les unités de manutention, comme indiqué dans la définition d'emballage. Pour plus d'informations, reportez-vous à Définitions d'emballage, Définitions d'emballage et Répartition des quantités d'article dans les définitions d'emballage. Dans la session Préparation des unités de manutention (whwmd5130m100), vous pouvez corriger la hiérarchie des unités de manutention mère et fille. Rubriques liées Gestion des unités de manutention Hiérarchies d'emballage Définitions d'emballage Utilisation d'unités de manutention dans le processus d'expédition |