| # Impression des données de test (qmptc1415m000) Cette session permet d'imprimer les lignes de données de test. Onglets Standard Imprime une plage de données de test pour les contrôles qualité standard, sélectionnées par origine. Stockage Imprime une plage de données de test pour les contrôles qualité des stocks, sélectionnées par article. Ordre Imprime une plage de données de test sélectionnées par numéro d'ordre de contrôle qualité. Voir aussi Contrôles qualité d'ordres Imprimer l'état par Affiche une option au moyen de laquelle l'état peut être imprimé de deux manières : par caractéristique et par numéro de série. Article De Article A Séquence Séquence Origine Module ou application intégré(e) auquel un ordre (de contrôle qualité) est lié. Origine de l'ordre Origine de l'ordre Position Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Position Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Opération Opération Contrôle Affiche une liste de lignes d'ordre de contrôle qualité générées pour un ordre particulier. Ces lignes correspondent aux caractéristiques gérées pour chaque groupe de tests lié au code qualité. Contrôle Affiche la séquence du contrôle qualité effectué. Numéro d'approbation Numéro d'approbation Unité de manutention Structure de matières d'emballage ou partie d'une telle structure. Unité de manutention Une unité de manutention a les attributs suivants : 1) Code d'identification. 3) Emballage (facultatif). 3) Quantité d'emballages (facultatif). Important Si vous liez un article à une unité de manutention, l'article est emballé au moyen de cette unité. L'emballage fait référence au type de conteneur ou autres matières d'emballage dont est constituée l'unité de manutention. Par exemple : En définissant un emballage tel qu'une caisse de bois pour une unité de manutention, vous indiquez que l'unité de manutention est une caisse de bois. Ordre de contrôle Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Ordre de contrôle Ordre qui permet de structurer le contrôle qualité des produits achetés, fabriqués ou vendus. Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Echantillon Petite quantité extraite de la quantité totale (d'ordre) qui est représentative de la qualité globale. Position Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Position Numéro de position de l'ordre auquel l'ordre de contrôle est lié. Il peut s'agir du numéro de position de la ligne de commande client, du numéro de position de la ligne de commande fournisseur ou du numéro de position dans la nomenclature. Numéro de série Numéro unique que Infor LN génère de manière à distinguer les différentes mesures qui peuvent être effectuées pour une quantité d'échantillon. Le nombre de mesures dépend de la quantité testée. Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer 5 tests sur 20 pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de 100 pièces (100/20=5). 5 lignes de test seront donc générées, chacune comportant un numéro de série unique. Numéro de série Numéro unique que Infor LN génère de manière à distinguer les différentes mesures qui peuvent être effectuées pour une quantité d'échantillon. Le nombre de mesures dépend de la quantité testée. Exemple
Quantité de l'échantillon | 100 pièces
Quantité testée | 20 pièces
Explication : Vous devez effectuer 5 tests sur 20 pièces pour obtenir une quantité d'échantillon de 100 pièces (100/20=5). 5 lignes de test seront donc générées, chacune comportant un numéro de série unique. Imprimer Affiche une option d'impression. Cliquez sur cette option pour imprimer les données de test. |