| # Ligne d'assemblage - Affectations et postes (tiasc5520m000) Cette session permet d'afficher les affectations d'assemblage liées à un poste. Ces données sont définies dans LAC, où elles sont désignées comme l'affectation au niveau du poste. Les affectations sont définies pour une ligne d'assemblage complète ou bien pour un poste particulier. Si elles sont définies pour une ligne d'assemblage, elles sont appelées "affectations au niveau de la ligne" et consistent en un groupe d'affectations au niveau du poste. Une affectation au niveau de la ligne détermine à quel moment les affectations au niveau du poste sont actives et définit un temps de cycle pour ces dernières. Cette session affiche toutes affectations au niveau du poste qui ont été définies pour une affectation au niveau ligne particulière sur un poste. Remarque Il existe deux types d'affectations au niveau de la ligne. Affectations moyennes et affectations non moyennes. Les affectations au niveau du poste sont uniquement liées à des affectations au niveau ligne non moyennes. Les affectations moyennes définissent seulement un temps de cycle moyen applicable à l'ensemble de la ligne et ne sont pas liées aux affectations au niveau poste. Les données affichées dans cette session prennent effet lorsque l'affectation à laquelle appartiennent les données (visible en haut de la fenêtre de session) est active. Les affectations au niveau de la ligne sont affichées dans la session Ligne d'assemblage - Affectations (tiasc5510m000). Rubriques liées Présentation de la gestion de l'assemblage Utilisation d'un poste d'assemblage Affectation d'assemblage Ligne d'assemblage Ensemble de postes d'assemblage consécutifs dans lesquels les articles du programme de montage final (PMF) sont fabriqués. Les articles sont transmis d'un poste d'assemblage à l'autre et les opérations sont exécutées au niveau de chaque poste. Une ligne d'assemblage est subdivisée en segments de lignes séparés par des tampons. Une ligne d'assemblage peut être une ligne principale ou une ligne d'approvisionnement. Poste d'assemblage Centre de charge faisant partie d'une ligne d'assemblage. Un poste est utilisé dans la fabrication des articles d'un programme de montage final (PMF). Il peut comprendre plusieurs positions, ce qui lui permet d'accepter plusieurs articles. Affec- tation Ensemble des ressources affectées à une ligne d'assemblage pendant une période donnée du jour. Les ressources sont réparties entre les postes afin de créer une ligne équilibrée. Les affectations sont définies pour une ligne d'assemblage. Pour chaque affectation, indiquez le temps de cycle et les plages d'activités associées, c'est à dire la période et les plages horaires auxquelles s'applique l'affectation. Les caractéristiques de traitement définies pour une affectation sont les suivantes : Taux d'occupation main-d'oeuvre Taux d'occupation machine Equipe de travail Opérations Ces caractéristiques de traitement sont liées à d'autres affectations qui, à leur tour, sont liées à l'affectation d'assemblage. Lorsqu'une affectation est appliquée, les affectations liées s'appliquent également. Types d'affectations Il existe deux types d'affectations simultanées. L'affectation moyenne est universelle, tandis que l'affectation non moyenne est définie pour une période et une plage horaire très spécifiques. Affectations moyennes Les affectations moyennes utilisent un temps de cycle moyen qui repose sur les temps de cycle des affectations non moyennes du jour. L'affectation moyenne est utilisée dans la planification. La planification repose sur le temps de cycle, le calendrier et le type de disponibilité. Affectations non moyennes Les affectations non moyennes utilisent les temps de cycle basés sur les opérations réalisées sur la ligne. Le temps de cycle peut varier en fonction de la plage horaire indiquée pour l'affectation. Les affectations non moyennes permettent de définir le contenu des ordres. Pour les ordres générés (non figés), le contenu est fonction de la première affectation non moyenne active. Pour les ordres figés, le contenu est fonction de l'affectation non moyenne en vigueur au moment où l'ordre est figé. Les affectations non moyennes permettent également de décaler le délai au cours d'un séquencement. Un délai est calculé pour chaque ordre séquencé. Ce délai dépend des temps de cycle, et le temps de cycle applicable est extrait de l'affectation non moyenne. Remarque Un temps de cycle moyen n'est pas une moyenne mathématique, mais une valeur que vous considérez comme adéquate pour les temps de cycle non moyens sur une journée complète. Taux d'occupation MO Nombre d'employés qui travaillent sur le poste pour cette affectation d'assemblage. Taux d'occupation machine Nombre de machines employées sur le poste pour cette affectation d'assemblage. Nombre de temps de cycle Temps nécessaire pour traiter un ordre d'assemblage sur le poste, pour cette affectation. Cette valeur est exprimée en nombre de cycles. Par exemple, si le temps de cycle est de deux minutes, 10 minutes sont exprimées comme cinq cycles. Equipes de travail Lance la session Affectations - Equipes de travail (tiasc5530m000). |