| # Calcul du goulet d'étranglement et de la cadence de production Pour les articles à fabrication répétitive (RPT) et chaque gamme définie pour ces derniers, ainsi que pour les gammes standard, Infor LN calcule : quel centre de charge constitue le goulet d'étranglement de la gamme, la cadence de production de l'opération goulet d'étranglement. Pour déterminer quel centre de charge constitue le goulet d'étranglement, il convient de calculer la cadence de production de chaque centre de charge d'une gamme. La cadence de production est calculée en minutes ou en heures, selon la valeur du champ Unité de temps de cadence de production de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000). La cadence de production d'une opération de gamme d'un centre de charge est calculée comme suit : La cadence de production du goulet d'étranglement est divisée par 60 uniquement si la valeur du champ Unité de temps de cadence de production de la session Paramètres de gammes (tirou0100m000) est Minute. La cadence de fabrication peut être calculée pour des gammes standard et des gammes d'articles. Pour la gamme d'articles, le coefficient de planification dépend de la valeur saisie dans le champ Facteur de conversion pour Enterprise Planning de la session Articles - Production (tiipd0101m000). Le coefficient de planification doit toujours être de 100 % pour la gamme standard. Lorsque le calcul a été effectué pour toutes les opérations, celle dont la cadence de production est la plus faible apparaît comme l'opération goulet d'étranglement. Le centre de charge correspondant devient le centre goulet d'étranglement et la cadence calculée devient la cadence pour ce centre. |