| # Arborescence des articles (tscfg1110m000) Cette session permet de gérer les arborescences d'articles d'un article de service. Si la case Utiliser les éléments fonctionnels dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée, vous pouvez utiliser l'élément fonctionnel dans des arborescences d'articles. Un article enfant pouvant comporter plusieurs articles parents, la commande Niveau supérieur est toujours désactivée pour l'article affiché lorsque vous lancez cette session. Utilisez la session Arborescence des articles - Cas d'emploi des composants (tscfg1510m100) pour afficher les arborescences d'articles à un niveau supérieur. Utilisez la commande Afficher arborescence pour afficher l'arborescence d'article via l'interface de navigation graphique. Vous pouvez créer une arborescence physique à partir d'une arborescence d'article. Rubriques liées Création d’une arborescence d’article depuis une nomenclature de production standard Modification d’une arborescence d’article Création d'une arborescence physique à partir d'une arborescence d’article Utilisation des éléments fonctionnels Article père Article de service pour lequel l'arborescence d'article est définie. Vous pouvez également utiliser cet article dans d'autres arborescences d'articles. Description Nom ou description de l'article parent. Position Numéro de position de l'article enfant ou du composant enfant dans l'arborescence. Valeur par défaut Numérotation Séquence Numéro de séquence dans le niveau d'arborescence. Le numéro de séquence vous permet de définir plusieurs articles enfants pour chaque position et de consigner les modifications apportées à l'arborescence d'article. Article Article qui fait partie de l'article parent. Remarque Le segment de projet de la segmentation de codes article n'est pas applicable dans cette session. Rubriques liées Relation parent/enfant Description Description ou nom de l'article enfant. Quantité Quantité de cet article enfant spécifique qui fait partie de l'article parent. Remarque La valeur par défaut est un. Quantité Unité de stock de l'article enfant défini dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000). Elément fonctionnel Description ou nom de l'élément fonctionnel. Elément fonctionnel Elément fonctionnel auquel est associé l'article (le composant) dans l'arborescence d'article. Remarque Vous ne pouvez utiliser des éléments fonctionnels dans des arborescences d'articles que si, dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000), la case Utiliser les éléments fonctionnels est cochée. Repère topographique Indique l'emplacement de chaque composant d'un article, par exemple la position d'un composant électronique sur une carte de circuits imprimés. Les repères topographiques sont fréquemment utilisés en électronique et peuvent être générés à partir d'un poste de CAO. Remarque Si la ligne de nomenclature ne comporte aucun repère topographique pour un article, une seule ligne d'article est créée dans la session Arborescence des articles (tscfg1110m000). Si la ligne de nomenclature comporte des repères topographiques, des lignes d'articles sont créées pour chaque paire {article, repère topographique} dans la session Arborescence des articles (tscfg1110m000). Exemple Si le champ Quantité nette sur la ligne de nomenclature d'un article indique 4, le nombre maximum de repères topographiques pouvant être associés à l'article est de 4. Dans la session Arborescence des articles (tscfg1110m000), une ligne est créée pour chaque paire {article, repère topographique}. Si vous saisissez 2 dans le champ Quantité nette de la session Nomenclature (tibom1110m000) et n'entrez qu'un seul repère topographique dans la session Repères topographiques par nomenclature (tibom0120m000), 2 lignes sont créées dans la session Arborescence des articles (tscfg1110m000), soit une ligne pour la paire {article, repère topographique} et une ligne pour l'article. Il n'existe aucune relation un à un entre la nomenclature et l'arborescence d'article en raison du champ Quantité nette de la session Nomenclature (tibom1110m000) et du champ Quantité de la session Repères topographiques par nomenclature (tibom0120m000). Ces lignes de nomenclature sont copiées dans la session Arborescence des articles (tscfg1110m000) lorsque vous cliquez sur le bouton Créer dans la session Création arborescence d'art. depuis nomenclature prod. std (tscfg1210m200). Rubriques liées Présentation des repères topographiques. Description Description ou nom du code. Il peut s'agir, par exemple, d'un code indiquant l'emplacement auquel vous devez monter un article composant. Date d'application Date à laquelle la relation parent-enfant devient active. Heure d'expiration Date à laquelle la relation parent-enfant arrive à expiration. Remarque La date d'expiration ne peut pas être antérieure à la date d'application. Texte Texte (supplémentaire) Image de l'article parent Image de l'article parent, extraite par défaut de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Si vous accédez aux détails d'une ligne particulière, l'image des articles enfants faisant partie de la ligne s'affiche dans l'onglet Image. Cas d'emploi composants Permet d'afficher les articles parents de l'article sélectionné dans la session de vue générale. Tous les articles répertoriés présentent l'article sélectionné comme un composant. Création arborescence d'art. depuis nomenclature prod. std Permet de lancer la session Création d'une arborescence d'articles depuis une nomenclature de production standard (tscfg1210m200). Remplacement d'un article dans des arborescences d'articles Permet de lancer la session Remplacement d'un article dans des arborescences d'articles (tscfg1210m000). Créer arborescence physique Permet de lancer la session Création de structure d'arborescence physique (tscfg2210m000). Niveau supérieur Permet d'afficher l'article parent au niveau supérieur. Si l'article parent actuel est l'article de plus haut niveau dans l'arborescence, cette commande est désactivée. Niveau inférieur Permet d'afficher les composants d'un article enfant dans l'arborescence actuelle. Vous devez d'abord sélectionner une ligne de l'arborescence pour activer cette commande. &Tout afficher Permet d'afficher tous les articles présents dans l'arborescence physique. Afficher &Applicable seulement Permet d'afficher les seuls articles applicables. Afficher &Arborescence Permet d'afficher l'arborescence d'article sous forme graphique. |