| # Utilisation des itinéraires standard Un itinéraire standard est un itinéraire fixe emprunté à une fréquence déterminée ; il peut s'agir, par exemple, d'un camion qui se rend à des adresses de livraison selon un programme fixe, un service ferroviaire ou un service maritime. Le transport via des itinéraires standard coûte généralement moins cher que le transport via des itinéraires non fixes. Un itinéraire standard englobe une série d'adresses et fournit certains détails, notamment la fréquence à laquelle l'itinéraire est emprunté, le transporteur et le groupe de moyens de transport du moyen de transport employé sur cet itinéraire. La plupart de ces détails sont définis par l'utilisateur. Les plages d'adresses sont définies selon les codes postaux ou les zones. Dans les itinéraires standard, les codes postaux sont définis dans la session ZIP Codes by Standard Route (fmlbd0151m000), et les zones dans la session Areas by Standard Route (fmlbd0152m000). Les sessions Standard Routes (fmlbd0150m000) et Dates and Times by Standard Route (fmlbd0155m000) permettent d'indiquer les fréquences d'exécution des itinéraires standard. Vous pouvez accéder à ces sessions depuis le menu approprié dans la session Standard Routes (fmlbd0150m000). La session Standard Routes (fmlbd0150m000) permet d'ajouter les détails suivants à un itinéraire standard : Mode de transport Transporteur Combinaison de moyens de transport Groupe de moyens de transport Itinéraire Fréquences d'exécution des itinéraires standard Les algorithmes de planification du groupage et de l'allotissement utilisent des itinéraires standard. L'algorithme d'allotissement emploie les plans de transport. Les étapes d'un plan de transport peuvent prévoir des itinéraires standard. Il est possible d'attribuer un itinéraire standard à une expédition ou à un chargement dans les cas suivants : Les heures et les adresses sont conformes à la période et à la zone géographique (définie par zones ou par codes postaux) de l'itinéraire standard. Les détails de l'itinéraire de l'expédition ou du chargement sont conformes à ceux de l'itinéraire standard. Lorsque plusieurs itinéraires standard répondent à ces critères dans le cas d'une expédition ou d'un chargement déterminé, le moteur de création de chargement sélectionne l'itinéraire standard le plus rentable selon les critères définis dans la session Paramètres de planification du transport (fmlbd0100m000). Si vous indiquez des itinéraires standard différents dans les lignes d'ordre de transport d'un ordre de transport, le moteur de création de chargement crée un chargement distinct pour chaque itinéraire. Les itinéraires standard ne sont pas obligatoires, mais si vous les définissez en employant la méthode de planification Groupage, vous pouvez créer des chargements et des expéditions, comme indiqué dans l'exemple de la section Méthodes de planification. Rubriques liées Fréquences d'exécution des itinéraires standard Définition et utilisation des zones dans Transport Utilisation des plans de transport Procédure de création d'un chargement Moyens de transport multiples par chargement Méthodes de planification |