| # Actualisation et gel des ordres d'assemblage Ouvrez la session \ Fabrication \ Planification de l'assemblage \ Configuration \ Actualisation et gel des ordres d'assemblage – tiapl3203m000. Cette session permet de mettre à jour les ordres d'assemblage dans Contrôle d'assemblage pour les variantes de produits présentes dans Planification de l'assemblage. Dans cette session, il est également possible de geler les ordres d'assemblage compris dans l'horizon figé. Remarque Vous ne pouvez lancer cette session que si la société actuelle est définie en tant que société principale dans la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000). Les différences entre la création et l'actualisation des ordres d'assemblage sont les suivantes : La date de sortie de ligne planifiée de la variante de produit n'est pas évaluée en fonction de l'horizon figé de l'ordre d'assemblage, mais par rapport à l'horizon figé d'actualisation. L'ordre d'assemblage peut être mis à jour partiellement (autrement dit, vous pouvez ne modifier que quelques segments). Les ordres d'assemblage de poste gelés ne sont pas mis à jour. Les ordres d'assemblage de poste compris dans l'horizon figé des segments peuvent être gelés après leur mise à jour. Les ordres d'assemblage ne sont actualisés que si les conditions suivantes sont remplies : Le Statut assemblage affiché dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000) est Planifié. La case A supprimer est désélectionnée dans les détails de la session Variantes de produits (tiapl3500m000). La Date de ligne de sortie planifiée de la session Variantes de produits (tiapl3500m000) précède l'horizon figé d'actualisation de la ligne d'assemblage de sortie. L'horizon figé d'actualisation est défini pour chaque ligne d'assemblage, dans les détails de la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000). Le statut de la structure de ligne d'assemblage de sortie, affiché dans la session Lignes d'assemblage (tiasl1530m000), est Actualisé. L'article possède les caractéristiques suivantes : Le type d'article est Générique. L'article est Sérialisé. Les données de commande d'article existent. Le système de commande d'article est FLB. Si vous sélectionnez les données dans la session en cours à l'aide de la fonction Zoom pour accéder aux sessions liées, seuls les lignes d'assemblage, les variantes de produits et les articles génériques répondant à ces critères peuvent être sélectionnés. L'horizon figé et la date de sortie de ligne planifiée n'ont aucune incidence sur les sélections effectuées. Lorsqu'un ordre d'assemblage est actualisé, les ordres d'assemblage de poste le sont aussi. La session en cours permet également de geler les ordres d'assemblage de poste. Par conséquent, les modifications de leur contenu ne sont plus traitées automatiquement. Les ordres d'assemblage de poste ne peuvent être modifiés manuellement que dans Contrôle d'assemblage. Ils sont gelés si les conditions suivantes sont remplies : la case Geler est cochée. La date de début du segment de ligne, déterminée lors du séquencement de l'ordre d'assemblage, est comprise dans l'horizon figé du segment de ligne de l'ordre d'assemblage de poste. L'horizon figé est défini dans la session Segments de lignes (tiasl1540m000). Les segments précédents, autrement dit les segments plus proches du début de la ligne d'assemblage, sont déjà gelés. L'ordre d'assemblage de poste est séquencé. Le séquencement est effectué dans Contrôle d'assemblage pour chaque ordre d'assemblage. Il existe un ordre d'assemblage pour chaque société. Pour bien comprendre le processus d'actualisation, vous devez connaître la fonction des variantes de postes d'assemblage. Les ordres d'assemblage sont constitués d'ordres d'assemblage de poste. Le contenu réel des ordres d'assemblage de poste est stocké dans les variantes de postes d'assemblage. Ces variantes contiennent les pièces d'assemblage et les opérations requises pour un poste d'assemblage spécifique. Elles peuvent être réutilisées, c'est-à-dire employées pour d'autres ordres d'assemblage, si ces derniers nécessitent les mêmes pièces d'assemblage et opérations sur le poste d'assemblage concerné. Les variantes permettent ainsi de réduire le volume de données au strict nécessaires et d'améliorer les performances. Chaque variante est identifiée par un code unique. L'actualisation des ordres d'assemblage est un processus complexe, car de nombreuses données doivent être combinées. Le flux de ce processus peut être décrit de la manière suivante : Selon la sélection des variantes de produits dans la session en cours, les structures de variantes de produits sont générées. Pour consulter une explication détaillée de ce processus, reportez-vous à l'aide en ligne relative à la session Création de structures de variantes de produits (tiapl3210m000). Notez que la structure de variante de produit n'est générée que si la case Structure de variante de produit externe est désélectionnée dans les détails de la session Paramètres de planification de l'assemblage (tiapl0500m000). Si cette case est cochée, Infor LN utilise la structure de variante de produit existante. Les informations relatives aux ordres d'assemblage sont extraites du module Contrôle d'assemblage. Les segments de lignes déjà gelés ne sont pas pris en compte pour l'actualisation de l'ordre d'assemblage. Les ordres d'assemblage de poste non séquencés ne peuvent pas être gelés. Les codes Variante de poste d'assemblage doivent être extraits pour les ordres d'assemblage de poste qui ne sont pas gelés. Une recherche est effectuée dans la structure de ligne, depuis la fin de la ligne d'assemblage de sortie jusqu'au début de la ligne d'assemblage d'approvisionnement. Pendant la recherche, les pièces d'assemblage et les opérations liées à un module d'étude sont déterminées. Ces informations permettent d'en recueillir d'autres à des fins de comparaison et/ou de création de variantes de postes d'assemblage. Ces informations sont issues des structures de pièces d'assemblage et d'opérations mononiveau, et sont évaluées en fonction des dates et des unités d'application. Les matières et les opérations requises sont enregistrées pour chaque poste d'assemblage. Pour chaque poste, un code Variante de poste d'assemblage unique est calculé afin d'identifier les matières et les opérations requises pour ce poste. Ces codes sont ensuite comparés aux codes des variantes déjà utilisés par les ordres d'assemblage de poste. Si, pour un ordre spécifique, le code Variante calculé est différent du code existant, une mise à jour est requise. En effet, une modification a été apportée aux pièces d'assemblage et/ou aux opérations. Les ordres d'assemblage sont actualisés, ce qui signifie que les ordres d'assemblage de poste sont mis à jour selon les nouvelles variantes ou d'autres variantes de postes d'assemblage. Si nécessaire, de nouvelles variantes de postes d'assemblage sont créées et envoyées au module Contrôle d'assemblage; sinon, les variantes existantes sont utilisées. Si tous les ordres d'assemblage de poste d'une ligne d'assemblage ont été gelés, la case Gelé est cochée dans la session Variante de produit - Lignes d'assemblage (tiapl3520m000). Si tous les ordres d'assemblage sont gelés pour la variante de produit, le Statut assemblage dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000) est Gelé. Une fois les ordres d'assemblage actualisés et/ou gelés, un état d'achèvement est créé. Cliquez sur Créer une tâche pour ajouter la session en cours à une tâche et exécuter cette session en mode de traitement par lot. Pour actualiser et lancer les ordres d'assemblage, procédez comme suit. Choisissez la variante dans la plage de sélection de Variante de produit. Assurez-vous que la case Geler est cochée. Cliquez sur Actualiser. Assurez-vous que le statut des ordres d'assemblage de poste est Gelé. |