| # Définition de motifs de blocage dans Qualité Qualité utilise des motifs de blocage pour communiquer avec le module Pilotage de l'atelier dans Fabrication. Au moyen de ces motifs de blocage, Qualité peut bloquer certaines de vos actions s'appliquant à des opérations. Vous devez pour cela définir 5 motifs de blocage. La procédure suivante permet de faire en sorte que chaque motif est correctement défini. Etape 1. Définition de motifs de blocage Définissez 5 motifs de blocage dans la session Motifs de blocage (tisfc2100m000) en leur attribuant les caractéristiques suivantes :
Motif de blocage | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
Utilisation dans OM | Y | Y | Y | Y | Y
Bloquer la quantité achevée | Y | Y | N | N | N
Bloquer la quantité rejetée | Y | Y | N | N | N
Bloquer la quantité à contrôler | N | N | Y | Y | Y
Bloqué pour achèvement | Y | N | N | Y | N
O (Oui) indique que vous devez cocher la case correspondante. Etape 1. Définition de blocages d'opérations Employez l'un de ces motifs de blocage pour définir des blocages d'opérations dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Saisissez les trois premiers motifs de blocage dans la zone de groupe Bloquer lors de l'opération: Contrôles actifs: motif de blocage (1) Contrôles inactifs: motif de blocage (2) Contrôles traités: motif de blocage (3) Saisissez les deux derniers motifs de blocage dans la zone de groupe Bloquer à l'achèvement de l'opération: Contrôles actifs: motif de blocage (4) Contrôles inactifs: motif de blocage (5) Rubriques liées Blocage des opérations Opérations de fabrication |