| # Structure d'emballage par ligne d'avis d'expédition (whinh3117m000) Cette session permet de gérer la structure de chargement de l'article. Cette structure donne une vue d'ensemble sur le mode d'expédition de l'article. Par exemple : Deux palettes de 350 pièces chacune Une boîte de 50 pièces Rubriques liées Comment réceptionner les marchandises Niveaux d'emballage Tiers expéditeur Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées. Description Description ou nom du code. Expédition Numéro de l'avis d'expédition. Séquence d'expédition Numéro de séquence de la ligne d'avis d'expédition. Statut Statut de l'avis d'expédition. Séquence Numéro de séquence de la ligne de structure du chargement de l'avis d'expédition (ASN). Unités de manutention Emballage auxiliaire Si cette case est cochée, l'article d'emballage est utilisé pour l'emballage auxiliaire. Remarque L'emballage auxiliaire fait partie des matériaux d'expédition auxiliaires qui protègent les articles commerciaux ou qui permettent de stabiliser le conteneur complet. Ce champ n'est pas applicable si la case Définition d'emballage est renseignée. Uté de manut. ext. Numéro de l'unité de manutention fourni par le tiers expéditeur utilisé pour définir la structure d'emballage hiérarchique de l'avis d'expédition. Remarque Ce champ n'est pas applicable si la case Définition d'emballage est renseignée. Ce champ est obligatoire si la case Emballage auxiliaire est cochée. Ce champ n'est pas valide si le code existe déjà sur une autre ligne et si la case Emballage auxiliaire est désélectionnée. Emballage externe Code de l'article d'emballage externe fourni par le tiers expéditeur. Remarque Ce champ n'est pas applicable si la case Définition d'emballage est renseignée. Emballage Code de l'emballage. Description Description ou nom du code. Description Description ou nom du code. Quantité d'emballages Quantité d'articles d'emballage utilisée pour le nœud en cours. Exemple, le nœud parent possède 1 article d'emballage défini en tant que Palette et le nœud enfant possède 4 articles d'emballage définis en tant que Cartons. Référence Référence pour une unité de manutention unique. Par Exemple, Code Kanban ou Numéro d'autorisation d'enregistrement (RAN). Structure d'emballage Unité de manutention externe parente Numéro de l'unité de manutention parent fournie par le tiers expéditeur utilisé pour définir la structure d'emballage hiérarchique de l'avis d'expédition. Remarque Ce champ n'est pas applicable si la case Définition d'emballage est renseignée. Ce champ ne s'applique que si la case Uté de manut. ext. est désélectionnée ou si la case Emballage auxiliaire est cochée. Enfant présent Si cette case est cochée, l'unité de manutention est utilisée en tant qu'unité de manutention de niveau parent. Remarque Pour les unités de manutention de niveau bas, cette case est désélectionnée. Ce champ n'est pas applicable si la case Emballage auxiliaire est cochée. Code Article Article Article défini dans la ligne Avis d'expédition. Numéro d'évolution Code du numéro d'évolution de l'article. Remarque Ce champ n'est pas applicable et il est invisible si le numéro d'évolution n'est pas implémenté en tant que composant du logiciel. Ce champ n'est pas applicable si l'article n'est pas contrôlé par lot. Ce champ n'est pas applicable si le magasin est un magasin contrôlé par WMS et si le numéro d'évolution n'est pas autorisé dans le magasin WMS pour la date d'ordre. Description Description ou nom du code. Numéro de série Numéro de série enregistré pour l'article. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Articles sérialisés utilisés est cochée dans la session Paramètres des données de base (whwmd0100s000). Ce champ n'est pas applicable si l'article n'est pas sérialisé. Ce champ n'est pas valide si l'article n'est pas enregistré en tant que série en stock et si le Statut du numéro de série n'est pas défini à Initial(e). Lot Lot auquel appartient l'article. Remarque Ce champ n'est activé que si la case Gestion de lots en cours d'utilisation est cochée dans la session Paramètres des données de base (whwmd0100s000). Ce champ n'est pas applicable si l'article n'est pas contrôlé par lot. Quantités Quantité expédiée en unité de stockage Quantité expédiée exprimée en unité de stock. Lors d'une expédition, un article peut être transporté dans plusieurs types d'unités d'expédition. Ce champ indique le nombre d'unités d'expédition d'un même type. Remarque La valeur de ce champ est une valeur dérivée (revient à zéro) si la case Emballage auxiliaire est cochée. La valeur de ce champ est une valeur dérivée (revient à zéro) si la case Enfant présent est cochée. Il est obligatoire de définir le contenu d'une unité de manutention au niveau le plus bas de la structure. Ce champ est donc obligatoire dans les cas suivants : Uté de manut. ext. est définie. La case Emballage auxiliaire n'est pas cochée. La case Enfant présent n'est pas cochée. Quantité expédiée en unité de stockage Unité d'emballage pour cette ligne (par exemple, une palette ou boîte). Qua ntité expédiée en unité de stock Quantité expédiée exprimée en unité de stock. Remarque La valeur de ce champ est dérivée et elle est calculée à partir de la Quantité expédiée en unité de stockage. Unité Unité de stock. Arborescence d'unité de manutention Permet d'afficher l'arborescence des unités de manutention pour la ligne d'expédition sélectionnée. Générer unité de manutention Génère l'unité de manutention pour la ligne d'expédition sélectionnée. Supprimer unité de manutention Supprime l'unité de manutention pour la ligne d'expédition sélectionnée. |