| # Impression des besoins en capacité (fmrpg1400m000) Cette session permet d'imprimer les exigences de capacité de transport pour une plage spécifique de données. Remarque Les ordres de transport pour lesquels l'exigence est générée sont spécifiés dans la session Génération de la planification globale (fmrpg1200m000). Remarque Pour accéder à cette session, utilisez l'option Vue générale capacités hebdomadaires dans la session Génération de la planification globale (fmrpg1200m000). Vous pouvez aussi accéder à cette session en utilisant l'option Vue générale capacités mensuelles dans la session Génération de la planification globale (fmrpg1200m000). Plage de sélection Service des expéditions Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : services des expéditions auxquels les ordres de transport sont affectés. Groupe de planification Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : groupe de planification des lignes d'ordre de transport. Grpe de moyens de transp. Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : groupe de moyens de transport. Année Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : années pour lesquelles le rapport des besoins en capacité doit être imprimé. Remarque Par défaut, Infor LN tient compte de l'année en cours. Numéro du mois Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : mois de l'année pour lequel le rapport des besoins en capacité doit être imprimé. Numéro de semaine Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : la semaine initiale et la semaine finale de la période pour laquelle un rapport doit être imprimé. Tri du rapport par groupe de moyens de transport Si cette case est cochée, Infor LN trie le rapport planification globale en fonction du groupe de moyens de transport. Niveau de consolidation des besoins en capacité sur rapport Niveau des besoins en capacité Niveau de consolidation des besoins en capacité pour le rapport. Quotidien Hebdomadaire Mensuel Imprimer Imprime les exigences de capacité de transport pour la plage spécifiée de données. |