| # Famille DAV L'algorithme DAV ne fait pas la distinction entre les types d'articles plan. Par conséquent, le DAV d'un article plan de type Famille est calculé de la même manière que celui d'un article plan de type Article. Si, pour un article famille, les cases composant CTP, capacité CTP et canal DAV sont décochées dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000), c'est le calcul du plan de commande qui est utilisé. Si une de ces cases est sélectionnée, le calcul du seau est utilisé pour la famille. |