| # Структуры вариантов исполнения (tiapl3510m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотра и изменения структур вариантов исполнения. Связанные темы Обзор планирования сборки Вариант исполнения Код варианта исполнения, для которого показывается структура варианта исполнения. Осн.Изделие Типовое изделие или изготовляемое изделие для которго Источник поставки по умолчанию- Сборка. Это изделие может быть конечным изделием или типовым изделием между конечным изделием и инженерным модулем. Изделие должно иметь следующие характеристики: Тип изделия должен быть Типовое или изготовляемое для которого Источник поставки по умолчанию- Сборка. Изделие должно быть Номерное У изделия должны присутствовать данные по заказу. Системой заказа изделия должна быть FAS Эти характеристики определяются в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) и в сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000). Сборочная линия The сборочная линия, на которой изготавливается вариант исполнения. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Номер позиции Номер позиции компонента, идентифицирующий комбинацию основного изделия и подизделия. По-умолчанию, LN показывает последний используемый номер позиции, плюс 10. Эта процедура определяет последовательность 10, 20, 30, и т.д. Нумерация позиций не имеет ограничений. Рекомендуется использовать значения по умолчанию, так чтобы можно было вставить промежуточные номера компонентов. Изделие Типовое изделие или инженерный модуль, находящиеся непосредственно на следующем уровне показываемого основного изделия в структуре варианта исполнения. Тип изделия Тип изделия подизделия. Тип изделия либо Типовое, либо Инженерный модуль. Набор опц. Идентифицирует набор свойств и опций продукции для типового изделия в рамках типовой структуры продукта. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Расположение сборочной линии Физическое расположение сборочной линии. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Расположение участка линии Физическое расположение участка линии. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Расположение рабочей зоны Физическое расположение рабочей зоны. За дополнительной информацией обратитесь к Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Операция Один из шагов технологического процесса для производства изделия. При выполнении технологической операции используются следующие данные: Задание. Например, распилка. Механизм, используемый для выполнения задания. Например, пилорама. Место выполнения задания (рабочий центр). Например, столярная мастерская. Количество работников для выполнения задания. Эти данные используются для расчета времени выполнения заказа, планирования производственных заказов и расчета затрат. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Нетто кол-во Теоретически необходимое количество компонента или материала требуемое для изготовления определенного количества продукции. Данное количество называет чистым, так как на практике вам может потребоваться большее количество, чем теоретически необходимое, для компенсации потерь при производстве продукции. Связанные темы Связывание снабжающей линии к нескольким родительским линиям (Дивергентная структура сборочной линий) Выбор сборочной линии - Зависимые от конфигурации Зависимые от конфигурации Синхронизация снабжающей линии с несколькими родительскими линиями Время транспортировки для связанных сборочных линий Генерация структуры варианта исполн. Запускает сеанс Генерация структур вариантов исполнения (tiapl3210m000). Выровн. компоненты и операции Запускает сеанс Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000) Применяемость инженерных модулей Запускает сеанс Применяемость инженерных модулей (tiapl3511m000) |