| # Физические структуры (tscfg2110m000) Используйте этот сеанс чтобы работы с физическими структурами. Физическая структура задается для установки и позволяет увидеть построенную структуру и обслуживаемую структуру конфигурации. В физической структуре показываются только те номерные изделия, которые в данный момент установлены в конфигурации или установке. Изъятые номерные изделия можно посмотреть в сеансе Лог физической структуры (tscfg2515m000). Примечание Если установлен флаг Активные функц. элементы в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000), то в физических структурах можно использовать функциональные элементы. Если физическая структура просматривается при помощи оболочки графического навигатора, следует обратить внимание, что LN также использует и данные из сеанса Лог физической структуры (tscfg2515m000). Команда Заменить серийный номер, которая запускает сеанс Замена серийного номера (tscfg2210m800), позволяет заменить старый серийный номер на новый серийный номер и запускается только, если установлен флаг Использ. статуса конфиг-ции в сеансе Параметры управления конфигурациями (tscfg0100m000) Связанные темы Работа с физическими структурами Пример шаблона группы установки Использование функциональных элементов Родительское изделие Код изделия родительского номерного изделия. Примечание Родительское номерное изделие не может быть партионным изделием. Серийный номер Серийный номер родительского номерного изделия. Описание Описание или наименование родительского номерного изделия. Редакция Идентификация имеющейся редакции номерного изделия. Группа установок Код группы установки, к которой принадлежит родительское номерное изделие (и, следовательно, все его дочерние изделия). Описание Описание или наименование кода. Владелец Наименование контрагента, которому принадлежат родительское и дочерние номерные изделия. Позиция Номер позиции дочернего изделия или дочернего компонента в физической структуре родительского изделия. Связанные темы Нумерация Изображение родит.изделия Изображение изделия производится по умолчанию из сеанса Номерные изделия (tscfg2100m000). Если Изображение изделия отсутствует в сеансе Номерные изделия (tscfg2100m000), оно берется по умолчанию из сеанса Изделие - Общие данные (tcibd0101s000). Примечание Если стоять на детальных данных отдельной строки, изображение дочерних изделий, которые относятся к этой строке, будет показано на закладке Изображение. Если изображение отсутствует в сеансе Номерные изделия (tscfg2100m000), изображение номерного дочернего изделия берется по умолчанию из сеанса Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) Изделие Код изделия дочернего изделия. Связанные темы Определение номерных изделий Серийный номер Серийный номер дочернего номерного изделия. Этот номер может быть серийным номером партионного изделия. Примечание Дочернее номерное изделие может встретиться в структуре только один раз. Дочернее номерное изделие и родительское номерное изделие в одной структуре не могут совпадать. Поле Статус недоступно, если серийный номер не введен. Описание Описание или наименование дочернего изделия. Редакция Идентификация имеющейся редакции номерного изделия. Количество Количество дочернего изделия в физической структуре родительского изделия. Примечание Если серийный номер заполнен, то это поле показывает 1 (единицу) и недоступно. Количество Единица, используемая для выражения количества дочернего изделия. Функцион.элемент Функциональный элемент, к которому принадлежит дочернее изделие. Примечание Функциональные элементы могут быть заданы только, если установлен флаг Активные функц. элементы в сеансе Общие параметры обслуживания и ремонта (tsmdm0100m000). Функциональный элемент в физической структуре изменить нельзя. Комбинация родительского изделия и дочернего изделия может принадлежать только к одному функциональному элементу. Связанные темы Использование функциональных элементов Ссылочный указатель Ссылочный указатель Связанные темы Обзор ссылочных указателей Описание Описание или наименование кода. рЭто может быть, например, код, который выражает место, где необходимо монтировать изделие-компонент. Статус Статус (номерного) изделия в физической структуре. Примечание Статус не может быть изменен вручную. Начальн.время статуса Дата, когда статус был последний раз установлен или изменен. Очистка поля с фикт.серией Очищает поле Фиктивный серийный No. для изделия и его физической структуры. Создать физическ.структуру Запускается сеанс Физические структуры (tscfg2110m000). Из структуры "как построено"... Можно создать физическую структуру из структуры "как построено". Из структуры изделия... Можно создать физическую структуру из структуры изделия. Создание физической структуры из ASCII файла Можно создать физическую структуру из ASCII-файла. Копирование проектной структуры Можно создать физическую структуру из структуры проекта. Замена Запускается сеанс Изменение физической структуры (tscfg2220m000). В этом сеансе можно заменить изделие. Установить Запускается сеанс Изменение физической структуры (tscfg2220m000). В этом сеансе можно установить изделие. Удалить Запускается сеанс Изменение физической структуры (tscfg2220m000). В этом сеансе можно изъять изделие. Уровень вверх Показывается родительское изделие на один уровень вверх. Если текущее родительское изделие является изделием самого верхнего уровня структуры, то эта команда недоступна. Уровень вниз Показываются компоненты дочернего изделия текущей структуры. Чтобы эта команда стала доступной, в структуре необходимо выбрать строку. Показ дерева Показывается структура выбранной физической структуры в графическом виде. Просмотр журнала Показывается протоколы (логи) физической структуры Детали изделия Показываются детали номерных изделий. Показ альтерн.изделий Показываются альтернативные изделия. Удаление физической структуры Удаляется физическая структура. |