| # Модификация рабочей зоны - Сборочные компоненты (tiasc2121m000) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется для просмотра сборочных компонентов, распределенных для модификации рабочей зоны (LSV). Если LSO (задание рабочей зоны) стал заказозависимым, можно также модифицировать сборочные компоненты. Связанные темы Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Модиф.рабочей зоны Содержит в себе идентичные операции и материалы, которые используются на определенной рабочей зоне на линии для множества заданий на сборку. Таким образом, идентичные операции и материалы хранятся в системе не для каждого задания на сборку, а обобщенно в разрезе модификации рабочей зоны. Использование модификаций рабочей зоны позволяет уменьшить объем хранимой информации и увеличить производительность работы системы. Пример Вы производите автомобили с различными модификациями, включащими два типа колес: широкое и узкое. На рабочей зоне сборочной линии по установке колес на автомобили, установка широких колес является одной модификацией рабочей зоны, а установка узких колес является другой модификацией рабочей зоны, не зависимо от каких-либо других спецификаций, т.к. другие спецификации не имеют отношения к рабочей зоне установки колес. Раб.зона на лин. Рабочая зона сборочной линии, для которой применяется LSV. Склад Цеховой склад, где хранится сборочный компонент. Статус задания раб. зоны Если LSV зависит от задания, данное поле отображает статус задания рабочей зоны (LSO), связанного с LSV. LSO могут иметь статусы: Запланированный Замороженный Готовый к старту Завершенный Закрытый Примечание Данное поле выводится на экран только, если выбранная LSV зависит от задания. Связанные темы Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Вариант операции Данное поле не используется. Оно зарезервировано для функциональной возможности, которая на текущий момент недоступна Операция Сборочный компонент используется в данной операции. Обработка Данное поле не используется. Оно зарезервировано для функциональной возможности, которая на текущий момент недоступна Исходная операция Если этот флаг установлен, если данный флаг выбран, операция не была модифицирована посредством преобразования модификации рабочей зоны в заказозависимую модификацию. Этот флаг применяется для определения параметров печати. Если должны распечатываться оригинальные операции, на печать выводятся операции, для которых выбран данный флаг. Если должны распечатываться отличия, на печать выводятся операции, для которых данный флаг не выбран. Позиция Уникальный номер позиции для сборочного компонента модификации рабочей зоны. Сборочн.комп. Сборочный компонент. Сборочный компонент является частью сборочного процесса. Этот компонент поставляется на линию сборки. Оригин.сборочн.компон. Если этот флаг установлен, если данный флаг выбран, сборочный компонент не был изменен. Если этот флаг сброшен, если данный флаг не выбран, одно из полей сборочного компонента было изменено. Это можно сделать только в том случае, если LSV является заказо-зависимой. Этот флаг применяется для определения параметров печати. Если должны распечатываться оригинальные компоненты, на печать выводятся сборочные компоненты, для которых выбран данный флаг. Если должны распечатываться отличия, на печать выводятся сборочные компоненты, для которых данный флаг не выбран. Связанные темы Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Количество по продукту Количество изделия, измеренное в соответствии с единицей измерения, которая выводится на экран в поле Единица . Единица запасов Количество сборочных компонентов можно рассчитать как количество по продукту или как количество по процессу. Эти термины обозначают два способа расчета требований по сборочным частям на основе двух методов моделирования продукта в модуле "Управления сборочной линией" (LAC). Продукт-инжиниринг представляет конечный продукт как структуру сборочных компонентов, тогда как процесс-инжениринг представляет продукт как результат последовательности операций, для которых требуются сборочные компоненты. Хотя можно было бы ожидать, что результаты обоих расчетов будут одинаковыми, на практике возможны различия. Эти различия возникают из-за способа, при помощи которого фактически выполняются расчеты по этим двум видам моделирования. Данная функциональная возможность в настоящее время недоступна, но предполагается ее использование в будущем, поэтому здесь рассмотрены различия данных терминов. Однако в настоящий момент используется только количество по продукт-инжениринг. Примечание Задание Количество по процессу или Количество по продукту изменяется, построения сборки часть процесса распределения выполняется автоматически. Единица запасов Физическая величина, в которой выражаются изделия или товары. Например, количество древесины может выражаться как длина посредством использования единицы в один метр или как объем при использовании единицы в один кубический метр. Инженерный модуль Инженерный модуль представляет собой группу стандартных компонентов без учета сборочных линий, параметров и так далее для конкретной системы, такой как электрическая система или трансмиссия. Инженерный модуль является частью модификации рабочей зоны. Инженерный модуль не изготавливается отдельно, он используется только в целях проектирования и планирования. Нужно ввести инженерный модуль, так что LN инженерный модуль необходимо ввести здесь, так чтобы система ERP могла распечатать его название в заголовке фактически построенной структуры продукта. Единица запасов Единица, в которой измеряется количество. Печать компонентов сборки в инструкциях Если этот флаг установлен, сборка частей печатаются при использовании сессии Печать рабочих инструкций (tiasc5450m000). Цехов.запас Наличный запас недорогих материалов в цехе для использования в производстве без регистрации операции отпуска индивидуально для каждой использованной единицы материала. Цеховой запас не списывается по план-базису и не является частью оценочных затрат. Фикс.данные постав. Указывает, при каких обстоятельствах допускается обновление установок линии снабжения. Ссылка на справку в сессии Обновление модификации РЗ - Данные поставки сбор.компонента (tiasc2222m000) для большей информации. Склад Склад, в котором хранится промежуточный запас для снабжения рабочих центров. Цеховой склад связан с одним или несколькими рабочими центрами и может пополняться материалами или комплектующими с помощью заказов на пополнение или поставками по принципу "вытягивания". К методам поставок, использующим принцип "вытягивания", относятся следующие системы поставок (снабжения): Контр.заказ/Пакет (только применяется в Управление сборкой). Контр.заказ/SILS (только применяется в Управление сборкой). Управляется заказом/одиночное (только применяется в Цеховое управление). Канбан. Поэтапная точка заказа. Изделия, которые находятся в цеховом складе, не являются частью незавершенного производства (НЗП). В незавершенное производство стоимость таких запасов включается при отпуске запасов из цехового склада в производство. Расположение Цехового Склада Определенное место на складе, где находятся товары. Склад может быть разделен на складские места для управления территорией склада и локализации товаров. К отдельным складским местам применимы условия хранения и блокировки. Система поставки Имеются четыре системы снабжения: Управляемая заказом поставка в последовательности сборки.. Сборочные компоненты поставляются для определенных заданий на сборку. Управляемая заказом партия.. Сборочные компоненты поставляются в партиях, а не для определенных заданий на сборку. Канбан. Регулирует поставку партий или контейнеров сборочных компонентов на цеховые склады. Точка поэтапного заказа. Регулирует поэтапную поставку сборочных компонентов на цеховые склады. Если вы используете поставка в последовательности сборки Система поставки LN генерирует складское перемещение или последовательность графика отгрузки если используется система поставки управляемая заказом поставка в последовательности сборки (SILS), система ERP формирует складские перемещения или графики очередности отгрузки, чтобы гарантировать, что сборочные компоненты будут пребывать на цеховой склад в очередности, соответствующей заданиям рабочего места на сборку. Если используется система поставки Управляемая заказом партия, сборочные компоненты поставляются как партии компонентов (пакеты). Когда a задание для рабочей зоны завершен, обычно на другую рабочую зону на линии, определен в поле Рабочая зона-поставщик при завершении задания рабочей зоны (LSO), как правило, на другой рабочей зоне, заданной в поле Рабочая зона - поставщик текущего сеанса, это вызывает складское перемещение из источника на цеховой склад рабочей зоны, которой требуются компоненты. Источником может быть склад или внешний поставщик. Следующее перемещение происходит, когда задание рабочей зоны завершено и после того, как была израсходована вся партия. Тип поставки Компоненты поступают либо со склада собственной компании, либо закупаются у внешнего поставщика. Код поставки Код основного склада или поставщика, который будет поставлять сборочные компоненты на цеховой склад. Этот код можно ввести в сеансе Склад - Изделие (whwmd2110s000). Склад - Изделие (whwmd2110s000) Контрагент-грузоотправитель Если компоненты поступают от внешнего поставщика, грузоотправитель является контрагентом, который отгружает компонент. Сборочный комплект Части поставляются как набор сборки когда вы используете поставка в последовательности сборки. Набор сборки сборочный комплект, в котором поставляется сборочный компонент, задается в сеансе Сборочный комплект (whwmd4550m000). Сборочный комплект (whwmd4550m000) Тип комплекта Тип сборочный комплект: Допустимые значения Рабочая зона Продукт Не применяется Рабочая зона-поставщик Рабочая зона на линии, на которой задано событие, инициирующее поставку сборочных компонентов на цеховой склад для текущей LSV. Например, если имеется отчет о завершении LSO текущего задания на сборку на рабочей зоне-поставщике, это событие вызывает отправку сообщений о поставке компонентов, которые требуются для текущей LSV. Операции Запускает сессию Модификация рабочей зоны - Операции (tiasc2122m000) сессия для ПН- сборочных частей. |