| # Обзор планирования сборки Модуль Планирование сборки используется для планирования сборки варианта исполнения и для генерирования заданий на сборку в Управление сборкой Планирование сборки используется смешанная модель производства, которая характеризуется большими объемами и большим количеством вариантов составных продуктов. Чтобы иметь возможность использовать модуль Планирование сборки, нужно установить параметры APL в детальном сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Если для некоторых интеграций вы пользуетесь LN Integration, нужно задать компоненты шины в сеансе Компания - Компоненты шины (tiapl0501m000). Обратите внимание, что некоторые сеансы зависят от одного или нескольких из следующих параметров: Является основной компанией Внешние сборочные узлы и операции Внешняя структура варианта исполнения Тест Основными процессами в Планирование сборки являются следующие: Генерирование варианта исполнения. Генерирование структуры варианта исполнения. Расчет потребностей в компонентах сборки. Создание заданий на сборку. Ниже приводится обзор этих процессов. За дополнительными подробностями обращайтесь к разделам справки, вызываемым из соответствующих сеансов, а также к разделам, перечисленным в конце данного раздела. Шаг 1. Генерирование варианта исполнения Вариант исполнения генерируется на основе записи заказа на продажу. В сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000) указывается строка заказа на продажу, которой определяется продаваемое типовое изделие, и прочие данные, такие, как требуемая дата выхода со сборочной линии, цена и т.д. Одной из характеристик может также быть модификация, которая используется для конфигурирования варианта исполнения. Для производственных целей введенная в строку заказа на продажу информация хранится в варианте исполнения. Вариант исполнения - это конкретный продаваемый продукт. Увидеть вариант исполнения можно в сеансе Варианты исполнения (tiapl3500m000). Шаг 2. Генерирование структуры варианта исполнения Таким образом, вариант исполнения - это пока просто ссылка на продукт без производственных данных. Производственные данные должны быть заданы при помощи решения для отношений в типовых подизделиях и конструкторских модулях, из которых состоит конечное типовое изделие. Решение для отношений основывается на датах вступления в действие и/или единицах. Если PCF не используется, то типовые подизделия и инженерные модули извлекаются из типовой СИ, которую можно увидеть в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Результат этого процесса хранится в структуре варианта исполнения, который показан в сеансе Структуры вариантов исполнения (tiapl3510m000). Если используется PCF, отношения к типовым подизделиям и инженерным модулям, составляющим типовое конечное изделие, определяются по типовой Си в модуле PCF. Связь с типовыми подизделиями определяется при генерировании варианта исполнения, т.е. при вводе заказа на продажу. Связи с конструкторскими модулями задаются в отдельном процессе. Вы можете запустить этот процесс через сеанс Генерация структур вариантов исполнения (tiapl3210m000). Однако, сеанс Расчет потребности в сборочных компонентах (tiapl2221m000), сеанс Генерация заданий на сборку (tiapl3201m000) и сеанс Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000) также могут запустить этот процесс. Сборочные компоненты и операции, необходимые для сборки конечного изделия, хранятся под уровнем конструкторских модулей. В сеансе Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000) можно увидеть компоненты и операции по конструкторским модулям. Операции задаются в сеансе Операции (tiapl1500m000). Операции назначаются рабочим зонам на линии в сеансе Назначения операций (tiapl1510m000). Обратите внимание: Учтите также следующее Типовые подизделия могут иметь и свои собственные типовые подизделия. С каждым типовым изделием может быть связано несколько конструкторских модулей. Если выбран флаг Внешняя структура варианта исполнения в деталях сеанса Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000), разрешены только отношения между типовыми изделиями. Связь с конструкторскими модулями берется из внешних источников. В LN выровненные компоненты и операции поставляются из внешнего источника. Поэтому, флаг Внешние сборочные узлы и операции в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000) всегда выбран. В результате ведение данных в некоторых сеансах возможно только в тестовом режиме. Варианты исполнения больше не требуются, их можно удалить в сеансе Удаление вариантов исполнения (tiapl3200m000). Шаг 3. Расчет потребностей в компонентах сборки Если варианты исполнения и структуры вариантов исполнения сгенерированы, могут быть рассчитаны потребности в компонентах сборки и созданы задания на сборку. Потребности в компонентах сборки основаны на структурах вариантов исполнения и выровненных сборочных компонентах. Потребности в сборочных компонентах рассчитываются для вариантов исполнения, плановые даты выхода со сборочной линии для которых попадают во временные границы спроса. Временные границы спроса определяются в детальном сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Расчет основан на графиках участков, указывающих дату, на которую требуются компоненты сборки для каждого участка, на основе даты выхода со сборочной линии для задания на сборку. Графики участков можно просмотреть в сеансе Графики участка (tiapl4500m000). Рассчитанные потребности в компонентах сборки передаются в Планирование предприятия. Шаг 4. Создание заданий на сборку Задания на сборку создаются для вариантов исполнения, чьи даты выхода со сборочной линии попадают во временные границы заданий на сборку для выпускной линии. Задания на сборку создаются в Планирование сборки, но хранятся и выполняются в Управление сборкой. В многозвенном случае задания на сборку создаются для каждой компании. Задания на сборку могут быть созданы только для актуализированных сборочных линий, то есть для линий, которые разрешено использовать в производственном процессе. Только действующие сборочные линии могут быть актуализированы. Утверждение и актуализация сборочных линий осуществляется в сеансе Актуализация сборочных линий (tiasl1231m000). Также можно утвердить сборочные линии в отдельном сеансе: Проверка сборочных линий (tiasl1230m000). При создании задания на сборку используется понятие модификаций рабочей зоны (LSV). Модификации рабочей зоны служат для хранения материалов и операций для рабочей зоны. Можно воспользоваться сеансом Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000) для обновления и заморозки заданий на сборку. Обновление заданий базируется на изменениях в варианте исполнения или в структуре варианта исполнения. Замороженные задания не подлежат автоматическому обновлению. Замороженные задания могут быть обновлены только вручную в Управление сборкой. При обновлении заданий на сборку также используется понятие модификаций рабочей зоны. При обновлении фактически определяется, должны ли модификации рабочей зоны, создаваемые на базе нового варианта исполнения и/или структуры варианта исполнения, отличаться от существующих модификаций рабочей зоны. Если должны, создаются новые модификации рабочей зоны, они отсылаются в Управление сборкой. В сеансе Вариант исполнения - Сборочные линии (tiapl3520m000) можно увидеть, на какой сборочной линии собран вариант исполнения. В этом сеансе также показано, распределены ли уже необходимые компоненты сборки в Управление сборкой, и заморожено ли задание на сборку для определенной сборочной линии. Заметьте, что для другой сборочной линии то же задание может быть вовсе не заморожено или частично заморожено. Связанные темы Обзор управления сборкой Графики участков Хранение завершенных типовых изделий |